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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2024
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 107.651,20 € 
CPV:  31720000-9

ΚΑ 25.7135.0008

ΚΑ 25.7135.0013
	 Τίτλος: «Προμήθεια – τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίων και  δικτύων άρδευσης στις θέσεις Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 4 και 5 Μαρτίου 2024» 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ 1
Αντλιοστάσιο - Δίκτυο Βροντούς
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΜ / ΜΕΤΡΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ΥΑΣ τύπου OSP 07095/18 + OSM 8/150, σε βάθος 180m
	1
	
	

	2
	Ηλεκτρικός πίνακας για ΥΑΣ με Soft Starter ΑΒΒ 160KW (225HP).
	1
	
	

	3
	Ηλεκτρικός πίνακας εντός διυλιστηρίου με διακόπτη 400Α.
	1
	
	

	4
	Καλώδιο ΝΥΥ 1x95mm2 
	600
	
	

	5
	Καλώδιο ΝΥΥ 1x120mm2 
	300
	
	

	6
	Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5mm2
	600
	
	

	7
	Καλώδιο ΝΥΥ 3x240 + 120mm2
	15
	
	

	8
	Ανέλκυση και καθελκυσή ΥΑΣ με  χρήση γερανοφόρου οχήματος
	360
	
	

	9
	Καθαρισμός - φύσημα γεώτρησης
	1
	
	

	10
	Ηλεκτρολογικές εργασίες (κατ αποκοπή)
	1
	
	

	11
	Υδραυλικές εργασίες (κατ αποκοπή)
	1
	
	

	12
	Κυψέλη Μέσης Τάσης με πεδίο ανύψωσης ζυγών και πεδίο αναχώρησης 
	1
	
	

	13
	Σωλήνας PVC Ø90 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR
	200
	
	

	14
	Σωλήνας PVC Ø110 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR
	300
	
	

	15
	Σωλήνας PVC Ø140 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR
	200
	
	

	16
	Σωλήνας PVC Ø160 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR
	250
	
	

	17
	Σωλήνας PVC Ø200 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR
	500
	
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	Φ.Π.Α 24%
	

	
	
	
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	


Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση – μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών στα σημεία που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του Δήμου

Ο προσφέρων
(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................



