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Εξοπλισμός Έξυπνων Στάσεων
	
Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	
	

	2.
	Εξωτερικού χώρου, μονής όψης
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Τύπος: Reflective οθόνη τεχνολογίας E-Paper
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Χρώμα: Grayscale (16 levels)
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Ανάλυση Οθόνης: 1200 x 1600 pixels 
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Εξωτερικές Διαστάσεις: 274 x 511 x 59mm (ΠxYxB)
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Διαστάσεις Ηλεκτρονικού Μέρους: 203 x 270mm (ΠxY)
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Υλικό Πλαισίου: Αλουμίνιο
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Υλικό Πρόσοψης: Σκληρυμένο γυαλί με αντιβανδαλιστική προστασία
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Βάρος < 12 Kgr.
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Φωτισμός: LED
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Επικοινωνία: 4G Modem, ενσωματωμένο στην πινακίδα
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Αισθητήρας φωτεινότητας
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	Τροφοδοσία: 12VDC. Για την τροφοδοσία της πινακίδας θα προσφερθεί φωτοβολταϊκό στοιχείο ισχύος 50W, μπαταρία 20Ah και φορτιστής. 
	ΝΑΙ
	
	

	15.
	Μέγιστη ένταση ρεύματος: 70 mA
	ΝΑΙ
	
	

	16.
	Υποστήριξη πλήρους shutdown, αυτόματα μέσω timer
	ΝΑΙ
	
	

	17.
	Θερμοκρασία Λειτουργίας: - 20°C έως +70°C
	ΝΑΙ
	
	

	18.
	Προστασία Πλαισίου: IP65
	ΝΑΙ
	
	

	19.
	Θερμοκρασία Λειτουργίας: - 20°C έως +70°C 
	ΝΑΙ
	
	

	20.
	Προστασία Πλαισίου: IP65
	ΝΑΙ
	
	

	21.
	Το Φωτοβολταϊκό θα στερεωθεί με ασφάλεια στην κορυφή του ιστού της πινακίδας, ο οποίος θα προσφερθεί από τον ανάδοχο

	ΝΑΙ
	
	

	22.
	Να προσφέρονται όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης και τοποθέτησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	23.
	Ο ανάδοχος θα διασυνδέσει τις πινακίδες με το σύστημα τηλεματικής/ενημέρωσης επιβατών του αστικού ΚΤΕΛ. Τα απαραίτητα APIs και πρωτόκολλα θα δοθούν από τον φορέα
	ΝΑΙ
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	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1
	Φωτιζόμενη πινακίδα διάβασης πεζών 

	2
	Δήλωση Συμμόρφωσης (CE)
	ΝΑΙ
	 
	 

	3
	Φωτεινή πινακίδα διάβασης πεζών Π-21, LED, διπλής όψης, 2 σετ
	ΝΑΙ
	 
	 

	4
	Ενδεικτικές διαστάσεις 60 εκ. x 60 εκ. x 2 εκ.
	ΝΑΙ
	 
	 

	5
	Απόδοση εσωτερικού φωτισμού LED: 
Φωτεινότητα >500 cd/m2,
γωνία θέασης < 180 μοίρες,
διάρκεια ζωής 50000 h,
θερμοκρασία χρώματος 6000k-6500K 
	ΝΑΙ
	 
	 

	6
	Ανακλαστικό φιλμ  - Κατηγορία 2 
	ΝΑΙ
	 
	 

	7
	Υλικό κατασκευής εσωτερικού πλαισίου από χάλυβα και πλαστικό
	ΝΑΙ
	 
	 

	8
	Εξωτερικό κάλυμμα αλουμινίου
	ΝΑΙ
	 
	 

	9
	βάρος ≤10 kg
	ΝΑΙ
	 
	 

	10
	Αισθητήρες κίνησης

	11
	Δήλωση Συμμόρφωσης (CE)
	ΝΑΙ
	 
	 

	12
	Κατανάλωση ενέργειας <10W
	ΝΑΙ
	 
	 

	13
	Κατηγορία προστασίας από νερό και σκόνη IP67
	ΝΑΙ
	 
	 

	14
	Ζώνη ανίχνευσης έως 15μ.
	ΝΑΙ
	 
	 

	15
	Γωνία ανίχνευσης:
Οριζόντια FOV: 88°
Κάθετα FOV: 46°,
Διαγώνια FOV: 105°
	ΝΑΙ
	 
	 

	16
	Ασύρματη μονάδα ελέγχου 

	17
	Δήλωση Συμμόρφωσης (CE)
	ΝΑΙ
	 
	 

	18
	Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας (60 Mhz)
	ΝΑΙ
	 
	 

	19
	Εύρος έως 200m
	ΝΑΙ
	 
	 

	20
	Λειτουργία σε θερμοκρασία  -40°C to +70°C
	ΝΑΙ
	 
	 

	21
	Κλάση προστασίας έναντι σκόνης και νερού IP55, 
	ΝΑΙ
	 
	 

	22
	Κατανάλωση έως 10W
	ΝΑΙ
	 
	 

	23
	Προειδοποιητικά φωτιστικά σώματα επί ιστού 

	24
	Δήλωση Συμμόρφωσης (CE)
	ΝΑΙ
	 
	 

	25
	Συμμόρφωση με το πρότυπο EN12352 / L2H
	ΝΑΙ
	 
	 

	26
	Τροφοδοσία 12V/24V
	ΝΑΙ
	 
	 

	27
	Διάμετρος φωτιστικού σώματος 88mm
	ΝΑΙ
	 
	 

	28
	Κατανάλωση έως 5W
	ΝΑΙ
	 
	 

	29
	Ένταση Φωτεινότητας 100cd
	ΝΑΙ
	 
	 

	30
	Προστασία έναντι σκόνης και νερού κλάσης IP67
	ΝΑΙ
	 
	 

	31
	Αισθητήρας μικροκυματικής τεχνολογίας (ραντάρ) 

	32
	Δήλωση Συμμόρφωσης (CE)
	ΝΑΙ
	 
	 

	33
	Τροφοδοσία ρεύματος 12V
	ΝΑΙ
	 
	 

	34
	Εύρος ανίχνευσης 140μ (επιβατικού οχήματος)
	ΝΑΙ
	 
	 

	35
	Λειτουργία σε θερμοκρασία  -40°C έως +85°C
	ΝΑΙ
	 
	 

	36
	Δυνατότητα καταμέτρησης κίνησης, ταξινόμησης οχημάτων σε 6 κατηγορίες και υπολογισμού μέσης ταχύτητας οχήματος 
	ΝΑΙ
	 
	 

	37
	Κατηγοριοποίηση οχημάτων (ποδήλατο, μηχανάκι, επιβατικό αυτοκίνητο, φορτηγό/λεωφορείο, φορτηγό μεγάλου μήκους κλπ)
	ΝΑΙ
	 
	 

	38
	Συχνότητα λειτουργίας ραντάρ 24GHz 
	ΝΑΙ
	 
	 

	39
	Μάτια Γάτας LED 

	40
	Δήλωση Συμμόρφωσης (CE)
	NAI
	 
	 

	41
	Υλικό κατασκευής: Κάτω μέρος από αλουμίνιο, Επάνω μέρος από ανοξείδωτο χάλυβα και πουκαρβονικό καπάκι
	NAI
	 
	 

	42
	Ενδεικτικές διαστάσεις 160mm x 100mm
	NAI
	 
	 

	43
	Μηχανική Αντοχή τουλάχιστον 100tn
	NAI
	 
	 

	44
	Προστασία έναντι σκόνης και νερού κλάσης IP68
	NAI
	 
	 

	45
	Θα διαθέτουν 8 στοιχεία LED, κίτρινου χρώματος, ανά μονάδα
	NAI
	 
	 

	46
	Γωνία θέασης στοιχείων LED 15°
	NAI
	 
	 

	47
	Λειτουργία σε θερμοκρασία -25°C έως +80°C

	NAI
	 
	 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	
	Γενικές λειτουργικές απαιτήσεις

	1
	Το σύστημα θα είναι σε θέση να ανιχνεύει αυτόματα την παρουσία πεζού που επιθυμεί να περάσει μέσα από τη διάβαση, με τη χρήση τεχνολογίας μηχανικής όρασης 
	ΝΑΙ
	 
	 

	3
	Το πλήρες σύστημα απαιτείται να έχει πιστοποίηση CE
	ΝΑΙ
	 
	 

	4
	Να προειδοποιεί τους οδηγούς που προσεγγίζουν τη διάβαση ενεργοποιώντας προειδοποιητικά φώτα, μόνο όταν υπάρχει πεζός που διασχίζει τη διάβαση ή που έχει πρόθεση να διασχίσει τη διάβαση, όπου δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης.

	ΝΑΙ
	
	

	5
	Το σύστημα θα μπορεί να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία (αριθμός πεζών και οχημάτων, μέση ταχύτητα οχήματος, κατηγοριοποίηση οχημάτων κ.λπ.), καθώς και περιβαλλοντικά δεδομένα από την τοποθεσία, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αισθητήρες 
	ΝΑΙ
	 
	 

	6
	Το σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (GDPR)
	ΝΑΙ
	 
	 

	7
	Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με μόντεμ 4G για απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του και μετάδοση δεδομένων που συλλέγει
	ΝΑΙ
	 
	 

	8
	Το σύστημα θα διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία για παραγωγή προειδοποιητικού ηχητικού μηνύματος στην περίπτωση ανίχνευσης οχήματος που πλησιάζει την διάβαση
	ΝΑΙ
	 
	 

	9
	Το σύστημα θα μπορεί να μεταδίδει τα δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση και δημιουργία αναφορων, σε πλατφόρμα στο υπολογιστικό νέφος (cloud)
	ΝΑΙ
	 
	 

	10
	Το σύστημα θα δύναται να αναπαράξει ηχητικό μήνυμα προειδοποίησης προς τους πεζούς, μόνο όταν ανιχνεύεται όχημα που πλησιάζει στην διάβαση. Θα δύναται η παραμετροποίηση του συστήματος, ώστε το μήνυμα να απαράγεται στο κατάλληλο χρονικό σημείο, πριν την άφιξη του οχήματος
	 
	 
	 

	11
	Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει API για μεταφορά των δεδομένων σε πλατφόρμα έξύπνης πόλης
	ΝΑΙ
	 
	 

	12
	Το Λογισμικό των Έξυπνων Διαβάσεων θα πρέπει να φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (Cloud)
	ΝΑΙ
	 
	 

	13
	Θα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί απομαρυσμένα την λειτουργική κατάσταση όλων των υποσυστημάτων της έξυπνης πεζοδιάβασης 
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Θα πρέπει να ενσωματώνει υποσύστημα λογισμικού ανίχνευσης πεζού, μέσω τεχνολογίας μηχανικής όρασης, και υποσύστημα λογισμικού για λήψη και απεικόνιση στατιστικών δεδομένων κινητικότητας (για πεζούς και οχήματα) και περιβάλλοντος
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Θα πρέπει να διαθέτει υλοποιημένη διεπαφή για αποστολή των δεδομένων σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα έξυπνης πόλης (API)
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να κατεβάζει τα δεδομένα σε τοπικό Η/Υ (Download)
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένων ενεργειών στον χρήστη (π.χ. Αφή/σβέση του συστήματος, διαγνωστικούς ελέγχους κτλ.)
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Θα πρέπει να απεικονίζει τα συλλεχθέντα δεδομένα σε εύχρηστη μορφή (π.χ. Πίνακες, διαγράματα κτλ)
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Θα παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένης καταχώρισης προειδοποιητικού ηχητικού μηνύματος, προς την μονάδα ελέγχου του συστήματος
	ΝΑΙ
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	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Λειτουργία σε βάση δεδομένων  ανοικτού λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Το σύστημα θα διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	



	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Να υπάρχει αναλυτική καταγραφή των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου.Να δοθεί περιγραφή των δεδομένων που τηρούνται.
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Να υπολογίζει αυτόματα την μέγιστη προτεινόμενη επιτρεπόμενη κατανάλωση καυσίμων.
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Να καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται ένα όχημα και αφορούν κατ’ ελάχιστον ΚΤΕΟ, Τέλη Κυκλοφορίας, Συντήρηση, Αλλαγή Λαδιών, Βλάβες – Ανταλλακτικά, Ασφαλίσεις, Ανήκοντα Εργαλεία, Πιστοποιητικά
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Να παρακολουθούνται όλες οι βλάβες αλλά και επισκευές των οχημάτων του Δήμου.
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Η καρτέλα μιας εντολής τεχνικής επιθεώρησης και επισκευής να περιλαμβάνει τα εξής τα στοιχεία:
Αριθμός Εντολής 
Κατηγορία Βλάβης 
Ημερομηνίας Βλάβης 
Όχημα 
Προϊστάμενος Τμήματος 
Σύστημα οχήματος με βλάβη 
Συνεργείο 
Ονοματεπώνυμο οδηγού 
Περιγραφή 
Κωδικός Συνεργείου 
Μηχανικός - Εκτιμητής 
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Να παρέχει δυνατότητα ορισμού σχεδίων συντήρησης ομάδων οχημάτων. Το σύστημα να ενημερώνει για την ανάγκη συντήρησης ενός οχήματος όταν εκπληρούται ένα από τα κριτήρια για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης συντήρησης 
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Να διαθέτει ξεχωριστό υποσύστημα για τα Σχέδια Συντηρήσεων στο οποίο να καταγράφονται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 
Τίτλος
Περιγραφή
Οχήματα Εφαρμογής Σχεδίου 
Ενέργειες Πρότυπου Σχεδίου
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Για κάθε όχημα που περιλαμβάνεται σε ένα σχέδιο συντήρησης να ξεκινά αυτόματα ο υπολογισμός για την εκπλήρωση των κριτηρίων μιας συντήρησης. 
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Να περιλαμβάνει αναλυτικό μητρώο οδηγών, στο οποίο να καταγράφονται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
Όνομα
Επίθετο
Email
Τύπος Διπλώματος
Κατηγορίες Διπλωμάτων Οδήγησης
Ημ. Λήξης Διπλώματος
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
Ημ. Λήξης Π.Ε.Ι.
Οργανωτική Μονάδα
Σχέση Εργασίας
Παρατηρήσεις
Ιστορικό Δρομολογίων
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Να αποτελεί το μητρώο των δελτίων κίνησης που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου, με τον Υπεύθυνο του Γραφείο να έχει δυνατότητα αναζήτησης βάσει φίλτρων.
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Η καρτέλα καταχώρησης ενός δελτίου κίνησης να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω πεδία:
Αρ. Δελτίου 
Ημ/νια και Ώρα Εξόδου 
Ημ/νια και Ώρα Εισόδου 
Σκοπός Κινήσεως 
Όχημα 
Χλμ. Έξοδος 
Χλμ. Είσοδος 
Επιβαίνοντες (Προαιρετικό) 
Ονομ/νυμο Οδηγού 
Ώρ. Έναρξης 
Ώρ. Λήξης 
Οργανωτική Μονάδα 
Ονομ/νυμο 2ου Οδηγού 
Παρατηρήσεις 
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Να υπάρχει ειδική αναφορά για τα δελτία κίνησης που επεξεργάζονται από την mobile εφαρμογή
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Να διαθέτει ειδικό υποσύστημα με το μητρώο των προμηθευτών που συνδέεται με το Γραφείο Κίνησης του Δήμου
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	Η καρτέλα του προμηθευτή κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία 
Ιδιότητα 
ΑΦΜ 
Δ.Ο.Υ. 
Στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, email, στοιχεία διεύθυνσης 
Στοιχεία σύμβασης όπως ημ/νία σύμβασης, πρωτόκολλο, CPV και ΑΔΑΜ
	ΝΑΙ
	
	

	15.
	Η εφαρμογή θα διαθέτει ειδικό υποσύστημα με το μητρώο παραστατικών δαπανών. Σε αυτό ο Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης θα καταχωρεί όλα τα παραστατικά δαπάνης. Η καρτέλα καταχώρησης ενός παραστατικού θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα εξής πεδία:
Τύπος 
Αρ. παραστατικού 
Ημ/νία Παραστατικού 
Ημ/νία Έκδοσης 
Επωνυμία 
ΑΦΜ 
Αιτιολογία 
Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης 
Κατηγορία Κράτησης 
Σχόλια 
	ΝΑΙ
	
	

	16.
	Να υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης δελτίων αποστολής καυσίμων, με σύνδεση με τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την προμήθεια των καυσίμων, όπως την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τον κωδικό εξόδου στον οποίο θα κοπεί το τιμολόγιο. 
Σε ένα παραστατικό δαπανών, να υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής δελτίων αποστολής, τα οποία θα συνδέονται με αυτό το παραστατικό, και το σύστημα να μπορεί να τα μετασχηματίζει αυτόματα σε γραμμές παραστατικού.
	ΝΑΙ
	
	

	17.
	Αναφορές - ο διαχειριστής να λαμβάνει ενημέρωση μέσω συγκεντρωτικών αναφορών για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Οι αναφορές να είναι πλήρως δυναμικές και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Όλες οι αναφορές θα μπορούν να αποθηκευτούν είτε ως πρότυπα είτε να γίνει εξαγωγή τους σε μορφή αρχείου.
Δυναμική γραφική απεικόνιση στοιχείων λειτουργίας των οχημάτων. Συνδυαστική απεικόνιση σε γραφική μορφή με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών πηγών δεδομένων (καύσιμα,χιλιόμετρα, στοιχεία συντηρήσεων, στοιχεία οδηγών) που αφορούν στη λειτουργία των οχημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	18.
	Διαδρομές - Διαρκής αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο της θέσης των οχημάτων επάνω σε ψηφιακούς χάρτες για τον άμεσο εντοπισμό τους και εποπτεία της διαδρομής τους. Ανά όχημα πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για διαδρομή, διάρκεια, απόσταση, ταχύτητα, αριθμό πινακίδας, οδηγό.
Ιστορικό - Αναδρομή στο ιστορικό των διαδρομών με πλήρη πρόσβαση και ανάλυση για τη πορεία κίνησης, στάσης, εκκίνησης, ταχύτητας.
Οχήματα - Διαχείριση συνδεδεμένων οχημάτων με gps trackers (προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή).
Ζώνες - Δυνατότητα ορισμού ζωνών στις οποίες επιτρέπεται ή αντίστοιχα απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων. 
	ΝΑΙ
	
	

	19.
	Η native mobile εφαρμογή θα πρέπει να είναι ήδη ανεπτυγμένη και διαθέσιμη σε app store και play store.
	ΝΑΙ
	
	

	20.
	Τα δελτία κίνησης να εμφανίζονται σε μορφή λίστας με δυνατότητα αναζήτησης μέσω φίλτρων. Τα διαθέσιμα φίλτρα κατ’ελάχιστον να αφορούν περίοδο δημιουργίας, ανοιχτά ή κλειστά δελτία κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	21.
	Ο οδηγός να έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί συγκεκριμένα στοιχεία μέσα από τη mobile εφαρμογή μόνο για τα δελτία κίνησης που του αντιστοιχούν
	ΝΑΙ
	
	

	22.
	Η mobile εφαρμογή να ενημερώνει αυτόματα με όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την κεντρική εφαρμογή του Γραφείου Κίνησης και ο Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης να έχει τη δυνατότητα να τις αποδεχτεί ή απορρίψει μαζικά μέσα από το υποσύστημα των δελτίων κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	23.
	Προβολή στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης του οχήματος μέσω της mobile εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	24.
	Καταγραφή συμβάντων μέσω της mobile εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	25.
	Έλεγχος κατάστασης οχήματος κατά την παραλαβή  μέσω της mobile εφαρμογής
	ΝΑΙ
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Λογισμικό μέτρησης και απομακρυσμένης διαχείρισης της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια
	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1
	Το λογισμικό θα πρέπει να αποτελείται από μία web εφαρμογή καθώς και ένα application για smartphones και tablets (Android, iOS).
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Μέσω και των δύο ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί, ανά πάσα ώρα και στιγμή, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, να:
	
	
	

	3
	Ελέγξει την λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών (άνοιγμα/κλείσιμο)
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Χρονοπρογραμματίσει την λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Παρακολουθεί την κατανάλωση ισχύος και ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε ηλεκτρική του συσκευή
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Παρακολουθεί θερμοκρασία και υγρασία στους χώρους και ρυθμίζει ανάλογα τη θέρμανση
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Δημιουργεί γκρουπ συσκευών για ταυτόχρονο έλεγχο πολλαπλών συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ελέγχει τις συσκευές μέσω κατόψεων του χώρου (floorplans)
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Μοιράζεται όποιες συσκευές επιθυμεί με άλλους χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Θέτει κανόνες λειτουργίας των συσκευών σε μορφή If- This-Then-That
	ΝΑΙ
	
	

	11
	«Συνομιλεί» με τις συσκευές του μέσω του Facebook Messenger ή αντίστοιχου
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Δίνει φωνητικές εντολές στις συσκευές με τη χρήση του Amazon Echo ή αντίστοιχου
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί απομακρυσμένα συσκευές, όπως φώτα και άλλα φορτία που ελέγχονται από τον ηλεκτρικό πίνακα
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Παρακολουθεί αναλυτικά διαγράμματα κατανάλωσης ισχύος και ενέργειας του συνόλου των συσκευών που ελέγχει
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Δημιουργεί χρονοδιαγράμματα λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Κάνει χρήση πρωτόκολλου Wi-Fi>= 802.11ac
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Προσφέρει ασφάλεια με χρήση SSL3.0/TLSv1.3
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Η προσφερόμενη λύση ενσωματώνει μια ολιστική προσέγγιση για την διαχείριση των ενεργειακών δεδομένων και των επιπρόσθετων πληροφοριών που θα συλλέγεται, επεξεργάζεται και θα αναλύεται από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Η τεχνική λύση υποστηρίζει την πλήρης παραμετροποίηση της πλατφόρμας (π.χ. χρήστες και ρόλοι αυτών, διαχείρισης αισθητήρων μέτρησης ενέργειας στο κεντρικό πίνακα και σε επιλεγμένα σημεία των δημόσιων υποδομών), καθιστώντας την ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την διαχείριση ενέργειας σε υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Προσφέρεται υποσύστημα πολυεπίπεδης διαχείρισης χρηστών και έξυπνων μετρητών ενέργειας
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Η πλατφόρμα θα πρέπει να μπορεί να ενσωματώνει στα πλαίσια της ανοικτής της αρχιτεκτονικής μια σειρά από διαφορετικές πύλες δικτύων, ενεργειακών αισθητήρων (σε επίπεδο πίνακα καθώς και σε επιλεγμένα σημεία / πρίζες)
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Η διαχείριση νέων ενεργειακών συσκευών και των αντίστοιχων πυλών θα πρέπει να γίνεται μέσα από το διαχειριστικό κομμάτι της πλατφόρμας, ενώ θα επιτρέπει την δημιουργία επιπρόσθετων συστατικών με την μορφή επεκτάσεων
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Διαθέτει βαθμωτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική αποθήκευσης και διαχείρισης της πληροφορίας και δυνατότητα απόκτησης από τρίτα υποσυστήματα με τουλάχιστον δυο διαφορετικούς τρόπους (π.χ. Restful, MQTT, κτλ).
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Χρησιμοποιείται εύρωστη μηχανή διαχείρισης μεγάλων δεδομένων, οι οποίες θα δίνουν την δυνατότητα ανάκτησης αυτών σε πραγματικό χρόνο
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Η πλατφόρμα περιλαμβάνει υποσύστημα γραφικής διεπαφής διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης υποδομών
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Η γραφική διεπαφή της πλατφόρμας θα πρέπει να επιτρέπει την δυνατότητα εξατομίκευσης της ενεργειακής πληροφορίας, μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης πολλαπλών ταμπλό ανά χρήστη, καθώς και η υποστήριξη της οπτικοποίησης της πληροφορίας από μια συστοιχία έτοιμων widgets
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Ο χρήστης θα μπορεί να τοποθετήσει όπως θέλει τα widgets ενώ παράλληλα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ταξινομήσει τα ταμπλό (βάσει προτιμήσεις εκάστοτε χρήστη, αλφαβητικά και ημερολογιακά μέσω ημέρας δημιουργίας/τροποποίησης). Τα widgets θα μπορούν να μεταβάλλονται δυναμικά με την χρονική περίοδο επιλογής του εκάστοτε χρήστη και θα μπορούν να παραμετροποιούνται δυναμικά μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης και προβολής της πληροφορίας
	ΝΑΙ
	
	

	28
	Η πλατφόρμα περιλαμβάνει υποσύστημα διαχείρισης ειδοποιήσεων και εξελιγμένων τεχνικών ειδοποίησης χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	29
	Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει ένα ολιστικό σύστημα ειδοποιήσεων χρηστών είτε μέσα από την ίδια την πλατφόρμα είτε μέσω εναλλακτικών μέσων (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) βάσει τυπικών αλλά και εξατομικευμένων κανόνων που μπορεί να δημιουργεί ο εκάστοτε χρήστης του Δήμου
	ΝΑΙ
	
	

	30
	Τα επίπεδα διαχείρισης των ειδοποιήσεων θα μπορούν να γίνονται τόσο σε επίπεδο συναθροισμένης πληροφορίας (π.χ. άθροισμα ενέργειας σε ένα γκρουπ κτιρίων του Δήμου) όσο και σε επίπεδο υποδομών (π.χ. όταν ένας μετρητής ενέργειας ξεπεράσει το όριο της κατανάλωσης σε μια συγκεκριμένη υποδομή του Δήμου).
	ΝΑΙ
	
	

	31
	Οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να έχουν δυνατότητα επεξεργασίας καθώς και ορισμός της διάρκειας ισχύς του (μια φορά, επαναλαμβανόμενη, ετήσια, κτλ).
	ΝΑΙ
	
	

	32
	Το σύστημα ειδοποιήσεων θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται είτε στα ακατέργαστα είτε σε κατεργασμένα δεδομένα (π.χ. δεδομένα συνάθροισης).
	ΝΑΙ
	
	

	33
	Ο εκάστοτε χρήστης θα μπορεί να ορίζει δικούς του κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται και θα ιεραρχούνται με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο χρήστης
	ΝΑΙ
	
	

	34
	Το υποσύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα διαχείρισης συμβάντων και γεγονότων σε διάφορα χρονικά διαστήματα και έλεγχος δεικτών πριν και μετά τα συμβάντα, όπως αυτά θα μπορούν να εξατομικεύονται από τον εκάστοτε χρήστη του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	35
	Ο εκάστοτε διαχειριστής μπορεί να ορίζει μια νέα πολιτική που θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την υποδομή (π.χ. ένα κτίριο του Δήμου) ή μέρος αυτής (1ος όροφος του Δημαρχείου) και θα μπορεί να συγκρίνει και να εξάγει με μορφή αναφοράς την διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας
	ΝΑΙ
	
	

	36
	Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον συμβάντα όπως η ανακαίνιση εξοπλισμού (π.χ. αλλαγή φωτιστικών, μονάδες κλιματισμού, κτλ), η αλλαγή πολιτικής (π.χ. αλλαγή ωραρίου αυτόματου σβησίματος φωτισμού/κλιματισμού στην υποδομή) και εξατομικευμένες πολιτικές που θα εισάγουν οι διαχειριστές αυτών.
	ΝΑΙ
	
	

	37
	Η πλατφόρμα περιλαμβάνει υποσύστημα ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας πολυεπίπεδων αναφορών
	ΝΑΙ
	
	

	38
	Δυνατότητα συγκρίσεων σε πραγματικό χρόνο όλης της πληροφορίας που συλλέγεται και αναλύεται από το βασικό κορμό της πλατφόρμας και πιο συγκεριμένα:
Ανά τύπο συσκευής (π.χ. έξυπνοι μετρητές ενέργειας σε κεντρικό πίνακα καθώς και σε εξειδικευμένα σημεία των υποδομών)
Ανά εξατομικευμένο γκρουπ συσκευών που έχει ορίσει ο εκάστοτε τελικός χρήστης της πλατφόρμας σε οποιαδήποτε επίπεδο αυτής
Ανά χώρο υποδομής συμπεριλαμβανομένου την δημιουργία εικονικών γκρουπ (π.χ. κλιματιστικά που βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κτίριο του Δήμου).
	ΝΑΙ
	
	

	39
	Η πλατφόρμα θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα εφαρμογής φιλτραρίσματος καθώς και δημιουργίας εξατομικευμένων αναφορών μέσω γραφημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	40
	Η πλατφόρμα θα μπορεί να ενσωματώσει εξελιγμένες λειτουργίες ανάλυσης δεδομένων όπως μηχανές πρόβλεψης δεδομένων σε επίπεδο παρακολουθούμενης μέτρησης, ενώ θα μπορεί να υποστηρίζει την επέκτασή της με νέες λειτουργίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	41
	Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει επιπλέον εξελιγμένες τεχνικές πολύπλευρης οπτικοποίησης δεδομένων για την ανάλυση δεδομένων όπως για παράδειγμα η εξαγωγή θερμικών χαρτών σε ακατέργαστα, συναθροισμένα και κανονικοποιημένα δεδομένα
	ΝΑΙ
	
	

	42
	Θα παρέχεται και η δυνατότητα ανάλυσης κόστους με βάση τις επιχειρησιακές λειτουργίες (π.χ. βάρδιες) της εκάστοτε υποδομής που παρακολουθείτε μέσω της πλατφόρμας.
	ΝΑΙ
	
	

	43
	Θα πρέπει να δίνεται από την πλατφόρμα η δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας αναλυτικού κόστους (π.χ. κόστος KWh) και μετέπειτα η δυνατότητα εμφάνισης του κόστους στα αντίστοιχα εξατομικευμένα ταμπλό καθώς και στην οπτικοποίηση της πληροφορίας σε διάφορα επίπεδα της Πλατφόρμας.
	ΝΑΙ
	
	

	44
	Θα πρέπει να υποστηρίζει την δημιουργία εξατομικευμένων αναφορών, σε ημερήσια/εβδομαδιαία/ μηνιαία / ετήσια ή και προσαρμοσμένη ημερομηνία αναφοράς, ενώ παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας σε περίπτωση αλλαγής παρόχου ενέργειας σε μια ή περισσότερες υποδομές, λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορετικές τιμολογιακές πρακτικές.
	ΝΑΙ
	
	

	45
	πλήρως ελληνικοποιημένη έκδοση σε επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας, ενώ θα πρέπει να υποστηρίζει και πολυγλωσσία.
	ΝΑΙ
	
	

	46
	Χρήση SSL για την είσοδο των χρηστών στο σύστημα αλλά και κρυπτογράφηση όλων των επικοινωνιών μεταξύ του εκάστοτε ενεργειακού αισθητήρα / πύλη με τον κεντρικό εξυπηρετητής (back-end) της πλατφόρμας
	ΝΑΙ
	
	

	47
	Δημιουργία API key για χρήση σε εξωτερικά συστήματα
	ΝΑΙ
	
	



Εξοπλισμός Μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1
	Τάση τροφοδοσίας
	230 V, 50 Hz
	
	

	2
	Ρεύμα εξόδου (μέγ.)
	2 Α
	
	

	3
	Επικοινωνία
	Wi-Fi>= 802.11ac
	
	

	4
	Έλεγχος μέσω website ή app (Android, iOS) αλλά και τοπικά μέσω κουμπιών
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών μέσω Internet
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Έλεγχος οποιοδήποτε φορτίου αρκεί να γίνει συνδυασμός με το κατάλληλο ρελέ
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας οποιουδήποτε φορτίου (μονοφασικό, τριφασικό) αρκεί να συνδυαστεί με ένα μετρητικό στοιχείο που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο S0
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εύκολη διαχείριση μέσω app και Website
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Χρήση πρωτόκολλου Wi-Fi>= 802.11ac
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος εγκατάστασης των αισθητήρων/ μετρητών συνοδευόμενων από όλα τα σχετικά υλικά προκειμένου να επιτευχθεί η ζητούμενη λειτουργικότητα
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Θα πρέπει να μπορούν να καταγράψουν μια σειρά από μετρήσεις όπως:
Τρέχουσα τάση & ένταση ρεύματος ανά φάση (τόσο για μονοφασικές όσο και για τριφασικές παροχές)
Τρέχουσα πραγματική ισχύς της κάθε τάσης
Συνολική Κατανάλωση ενέργειας (ενεργή ισχύς και άεργο ισχύς), με καταγραφή τουλάχιστον ανά 15 λεπτά της ώρας
Φαινόμενη/Άεργος ισχύς ανά φάση καθώς και συνολικές τιμές
Συχνότητα λειτουργίας
Συνολική Ισχύς
	ΝΑΙ
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	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Λειτουργία σε βάση δεδομένων ανοικτού λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Το σύστημα θα διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Ψηφιακή υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών. Παραμετρικός ορισμός των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών κάθε αίτησης.
Υποβολή Αίτησης από κηδεμόνα μέσω διαδικτύου με χρήση οδηγού (wizard) μέχρι και 5 σταθμούς
Υποβολή Αίτησης από τα στελέχη του Δήμου
Αξιολόγηση Έγκριση – Απόρριψη Αίτησης
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Σύνδεση στο σύστημα αιτήσεων με κωδικούς taxisnet.
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Παραμετρικός ορισμός κριτηρίων μοριοδότησης ανάλογα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Αυτόματος υπολογισμός μοριοδότησης αιτήσεων με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία.
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Δυνατότητα Πολλαπλών Μοριοδοτήσεων ανά σχολική χρονιά
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Αυτοματοποιημένη ενημέρωση αιτούντων για την εξέλιξη και το αποτέλεσμα της αίτησης μέσω αποστολής email ή/και sms.
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	Δυνατότητα Ορισμού Διαφορετικών Σχολικών Περιόδων και Διαφορετικών παραμέτρων ανά Σχολική Περίοδο
	ΝΑΙ
	
	

	15.
	Παραμετρικό ορισμό κατηγοριών/υποκατηγοριών για την παρακολούθηση των δομών.
	ΝΑΙ
	
	

	16.
	Παρακολούθηση πολλών δομών με κεντρική διαχείριση.
	ΝΑΙ
	
	

	17.
	Τήρηση τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε δομής : Αίθουσες, βοηθητικοί χώροι, διαθέσιμος εξοπλισμός, Προσωπικό κλπ
	ΝΑΙ
	
	

	18.
	Δυνατότητα ορισμού δυναμολογίου ανά δομή για θέσεις παιδιών μέσω ΕΣΠΑ και μέσω Δήμου
	ΝΑΙ
	
	

	19.
	Παρακολούθηση παρουσιών παιδιών ανά σταθμό
	ΝΑΙ
	
	

	20.
	Προβολή παρουσιών εργαζομένων ανά σταθμό από το σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού
	ΝΑΙ
	
	

	21.
	Παραμετρικός ορισμός κειμένου συναίνεσης στην αίτηση.
	
	
	

	22.
	Τήρηση αρχείου συναινέσεων κηδεμόνων
	ΝΑΙ
	
	

	23.
	Δυνατότητα Υποβολής Voucher ΕΣΠΑ από τους γονείς, μέσω διαδικτύου.
	ΝΑΙ
	
	

	24.
	Διασύνδεση κηδεμόνα με οφειλέτη στο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
	ΝΑΙ
	
	

	25.
	Έλεγχος Ασφάλειας (validation) για αριθμό ΑΜΚΑ
	ΝΑΙ
	
	

	26.
	Έλεγχος Ασφάλειας (validation) για αριθμό ΑΦΜ
	ΝΑΙ
	
	

	27.
	Αυτοματοποιημένη αναζήτηση στοιχείων μέσω διασύνδεσης με τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
	ΝΑΙ
	
	

	28.
	Παραμετρικός ορισμός κατηγοριών χρέωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	29.
	Υπολογισμός τροφείων, τροφείων ΕΣΠΑ και κόστους σχολικού λεωφορείου.
	ΝΑΙ
	
	

	30.
	Έκδοση Χρηματικών Καταλόγων δόσεων για τη βεβαίωση και είσπραξη των τροφείων. Αυτόματη ενημέρωση καρτέλας οφειλέτη στην οικονομική διαχείριση.
	ΝΑΙ
	
	

	31.
	Απόδοση ταυτότητας οφειλής RF
	ΝΑΙ
	
	

	32.
	Διαχείριση εφάπαξ πληρωμής και καθορισμού εκπτώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	33.
	Διασύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών για την είσπραξη τροφείων ή άλλων χρεώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	34.
	Διαχείριση Σίτησης
	ΝΑΙ
	
	

	35.
	Δυνατότητα Καθορισμού μενού ανά ημέρα και συστατικών ανά μερίδα για κάθε παιδικό σταθμό
	ΝΑΙ
	
	

	36.
	Δυνατότητα προγραμματισμού παραγγελιών και αποστολής στους προμηθευτές.
	ΝΑΙ
	
	

	37.
	Παρακολούθηση προμηθειών και υπολοίπων ειδών ανά παιδικό σταθμό
	ΝΑΙ
	
	

	38.
	Παρακολούθηση συμβάσεων (υλικών, υπηρεσιών, έργου), ειδών αποθήκης και παγίων περιουσιακών στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας με το υφιστάμενο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.
	ΝΑΙ
	
	

	39.
	Πλήρες μενού εκτυπώσεων
	ΝΑΙ
	
	

	40.
	Εξαγωγή εκτυπώσεων και δεδομένων σε αρχεία XLS,PDF, DOC
	ΝΑΙ
	
	

	41.
	Mobile εφαρμογή μέσω της οποίας:
Οι κηδεμόνες ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της δομής.
Ο φορεάς κεντρικά ή κάθε δομή ξεχωριστά να αποστέλει ειδοποιήσεις μαζικές ή ατομικές ειδοποιήσεις στους κηδεμόνες. 
Οι κηδεμόνες μπορούν να προβάλουν το ιστορικό συναινέσεων με δυνατότητα επικαιροποίησης.
Παρέχεται ημερολόγιο δραστηριοτήτων για κάθε δομή.
	ΝΑΙ
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	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Λειτουργία σε μη σχεσιακή βάση δεδομένων ανοικτού λογισμικού Mongodb ή ισοδύναμης
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών.
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Το σύστημα θα διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Δυνατότητα διατήρησης πολλαπλών βιβλίων πρωτοκόλλου ανά οργανισμό. Δυνατότητα απόδοσης μοναδικού αριθμού αποθήκευσης στο σύστημα. 
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Δυνατότητα παραμετροποίησης, κάθε βιβλίου πρωτοκόλλου, ώστε να υπάρχουν  υποχρεωτικά  πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να αποδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου.
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Να συμπληρώνει και να ολοκληρώνει την διασύνδεση μεταξύ της εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης και του συστήματος Σχεδιασμού Διαδικασιών και Παρακολούθησης Υποθέσεων
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Να παρέχει API τα οποία να χρησιμοποιούνται από τα πληροφοριακά συστήματα για την άμεση λήψη στοιχείων ταυτοποίησης των παραγόμενων εγγράφων (αριθμός πρωτοκόλλου/Αρ. απόφασης Δημάρχου)  καθώς και για την επισύναψη και διακίνηση των παραγόμενων από αυτό, εγγράφων
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	Άμεση, αυτοματοποιημένη λήψη στοιχείων ταυτοποίησης εγγράφου (Αρ. Πρωτοκόλλου / Αρ. Απόφασης Δημάρχου όπου απαιτείται) , για εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
	ΝΑΙ
	
	

	15.
	Δεν θα πρέπει να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια από τον χρήστη του τρίτου συστήματος π.χ. “κατέβασμα” (download) και μετέπειτα εισαγωγή του.
	ΝΑΙ
	
	

	16.
	Αυτοματοποιημένη δημιουργία ηλεκτρονικού αιτήματος για λήψη στοιχείων ταυτότητας εγγράφου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
	ΝΑΙ
	
	

	17.
	Ο Φορέας Λειτουργίας να μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί ορισμένοι χρήστες / συστήματα να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή ώστε να λαμβάνουν μεν αυτοματοποιημένα αριθμούς πρωτοκόλλων κ.λ.π. αλλά μόνο κατόπιν επεξεργασίας του ηλεκτρονικού αιτήματος από την γραμματεία (moderator).
	ΝΑΙ
	
	

	18.
	Η εφαρμογή να παράγει αυτόματα το αίτημα και θα λαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης αμέσως μετά την επεξεργασία του αιτήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	19.
	Αυτόματη συμπλήρωση όλων των περιγραφικών δεδομένων της υπόθεσης – εγγράφου κατά την διεπαφή των συστημάτων. 
	ΝΑΙ
	
	

	20.
	Παραμετρικός ορισμός κατηγοριών και υποκατηγοριών εγγράφων.
	ΝΑΙ
	
	

	21.
	Ενημέρωση όλων των απαραίτητων πεδίων ανά τύπο εγγράφου, αυτοματοποιημένα κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία των συστημάτων. 
	ΝΑΙ
	
	

	22.
	Να παρέχεται δυνατότητα προσδιορισμού του αποδέκτη του εγγράφου κατά την αυτοματοποιημένη αποστολή του, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία προώθησης του.
	ΝΑΙ
	
	

	23.
	Υποστήριξη πολλών διαφορετικών τύπων εγγράφων και καθορισμός των χαρακτηριστικών αποθήκευσης τους (σημάνσεις, οπτική διαφοροποίηση / χρωματισμός για τους χρήστες).
	ΝΑΙ
	
	

	24.
	Αυτόματη κατηγοριοποίηση των παραγόμενων εγγράφων με βάση διακριτά χαρακτηριστικά τους 
	ΝΑΙ
	
	

	25.
	Διασύνδεση εγγράφων υποθέσεων που διακινούντα και διάθεση τους μέσω αυτοματοποιημένων ροών εργασίας που χαρακτηρίζουν τις υποθέσεις που εκτελούνται.
	ΝΑΙ
	
	

	26.
	Για την εμφάνιση των μηνυμάτων και την καθοδήγηση του χρήστη να ακολουθείται η αρχή της απλότητας και της σαφήνειας στα μηνύματα που προβάλλονται στον χρήστη. 
	ΝΑΙ
	
	

	27.
	Όλα τα μηνύματα να είναι στην Ελληνική Γλώσσα και να χρησιμοποιούν όρους σχετικούς με το αντικείμενο, τον ρόλο και την συγκεκριμένη εργασία που εκτελεί ο χρήστης την δεδομένη στιγμή.
	ΝΑΙ
	
	

	28.
	Τα μηνύματα να περιγράφουν με σαφή τρόπο το αποτέλεσμα της εργασίας του και να καθορίζουν πιθανές επόμενες ενέργειες.
	ΝΑΙ
	
	

	29.
	Τα μηνύματα να είναι στοχευμένα και να προάγουν/συμπληρώνουν την γενική ευχρηστία του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	30.
	Ευκολία στην χρήση μέσω μιας και μοναδικής καρτέλας εγγράφου όπου προβάλλονται το σύνολο των σταθερών στοιχείων του εγγράφου (π.χ. αριθμός - ημερομηνία πρωτοκόλλου και λοιπά στοιχεία  εισερχόμενου- εξερχόμενου εγγράφου) καθώς και τα στοιχεία διακίνησης των εγγράφων ( αποδέκτες,κοινοποιήσεις
	ΝΑΙ
	
	

	31.
	Στην περίπτωση που ένα εξερχόμενο έγγραφο αποτελεί απάντηση σε εισερχόμενο που έχει λάβει και πρωτοκολλήσει  ο Φορέας , να υπάρχει δυνατότητα απόδοσης του ίδιου, με το εισερχόμενο, αριθμού πρωτοκόλλου (Κ.Ε.Δ.Υ. Κεφ.6 παρ.2).
	ΝΑΙ
	
	

	32.
	Δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων εντός της εφαρμογής 
	ΝΑΙ
	
	

	33.
	Δυνατότητα δημιουργίας Ακριβούς Αντιγράφου εξερχόμενου εγγράφου
	ΝΑΙ
	
	

	34.
	Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών πρωτοκόλλων με κοινά στοιχεία και αποθήκευσης στο σύστημα. 
	ΝΑΙ
	
	

	35.
	Δυνατότητα διαβάθμισης εγγράφου ως απόρρητο – εμπιστευτικό – απλό.
	ΝΑΙ
	
	

	36.
	Δυνατότητα καταχώρησης παρατηρήσεων σε κάθε αριθμό πρωτοκόλλου, χωρίς περιορισμό.
	ΝΑΙ
	
	

	37.
	Τήρηση προσκομιζόμενων δικαιολογητικών σε κάθε υπόθεση της Υπηρεσίας με δυνατότητα ομαδοποίησης ανά τύπο αίτησης και προβολής τους στο αποδεικτικό παραλαβής.
	ΝΑΙ
	
	

	38.
	Δυνατότητα εμφάνισης αλυσίδας σχετικών και δυνατότητα μετάβασης σε όλα τα συσχετιζόμενα έγγραφα.
	ΝΑΙ
	
	

	39.
	Δυνατότητα ορθής επανάληψης εγγράφου η συνημμένου σε κάποιο αριθμό πρωτοκόλλου. 
	ΝΑΙ
	
	

	40.
	Δυνατότητα άμεσης σάρωσης εγγράφων μονοσέλιδη και πολυσέλιδη μέσα από την εφαρμογή.
	ΝΑΙ
	
	

	41.
	Αυτόματη πρωτοκόλληση μηνυμάτων  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Δυνατότητα επιλογής εισαγωγής τόσο των συνημμένων αρχείων όσο και του σώματος του κειμένου.
	ΝΑΙ
	
	

	42.
	Διασύνδεση με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης)
Αυτοματοποιημένη αποστολή  εξερχόμενων  έγγραφων
Υποδοχή εισερχομένων εγγράφων από το ΚΣΗΔΕ και αυτοματοποιημένη διαδικασία πρωτοκόλλησης και αποθήκευσης στην εφαρμογή.
Χρήση των προηγμένων απομακρυσμένων υπογραφών του  ΚΣΗΔΕ για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων μέσα από την εφαρμογή.
	ΝΑΙ
	
	

	43.
	Δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα Δι@ύγεια  για την αυτοματοποιημένη εισαγωγή και πρωτοκόλληση εγγράφου που είναι αναρτημένο στη  Δι@ύγεια. Εισάγοντας τον αριθμό ΑΔΑ θα συμπληρώνονται αυτόματα όλα τα στοιχεία του εγγράφου όπως αυτά είναι καταχωρημένα στη Δι@ύγεια και θα εισάγεται το έγγραφο. 
	ΝΑΙ
	
	

	44.
	Δυνατότητα ανάρτησης στο σύστημα Δι@ύγεια εγγράφων που χρήζουν δημοσίευσης.  
	ΝΑΙ
	
	

	45.
	Δυνατότητα διασύνδεσης με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων "Ίριδα" του Υπουργείου Εσωτερικών για την αυτοματοποιημένη αποστολή εξερχόμενων εγγράφων δε αυτό καθώς και την υποδοχή εισερχόμενων και την αυτοματοποιημένη διαδικασία πρωτοκόλλησής τους στην εφαρμογή.
	ΝΑΙ
	
	

	46.
	Προσαρμογή σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο e Delivery (https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL) για την ηλεκτρονική διασύνδεση υπηρεσιών και οργανισμών.
	ΝΑΙ
	
	

	47.
	Δυνατότητα αποστολής με email του εξερχόμενου εγγράφου μαζί με τα συνημμένα του στον παραλήπτη με email μέσα από την εφαρμογή.
	ΝΑΙ
	
	

	48.
	Δυνατότητα αποστολής εγγράφων μέσω email.Παραμετρικός ορισμός του κειμένου και των χαρακτηρστικών του μηνύματος.
	ΝΑΙ
	
	

	49.
	Δυνατότητα επισήμανσης του ψηφιακού εγγράφου με τα στοιχεία απόδοσης μοναδικού αριθμού.
	ΝΑΙ
	
	

	50.
	Δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης του ιστορικού μεταβολών για οποιοδήποτε πεδίο του πρωτοκόλλου  όπου θα εμφανίζονται,  το είδος της ενέργειας (Εισαγωγή/ Αλλαγή),η ημερομηνία και ώρα της ενέργειας, ο χρήστης που πραγματοποίησε τη μεταβολή, η παλιά και τη νέα τιμή του πεδίου.
	ΝΑΙ
	
	

	51.
	Δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης ιστορικού ενεργειών διεκπεραίωσης και διακίνησης των εγγράφων
	ΝΑΙ
	
	

	52.
	Τήρηση ψηφιακού οργανογράμματος για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα.
	ΝΑΙ
	
	

	53.
	Αναζητήσεις:
Απλός τρόπος αναζήτησης με συνδυασμό πολλαπλών φίλτρων όπως στοιχεία εγγράφου, οργανωτική μονάδα,υπάλληλος, συλλογικό όργανο κλπ. 
Δυναμική αναζήτηση στο κείμενο των εγγράφων με βάση λέξεις κλειδιά.
Δυνατότητα ημερολογιακών αναζητήσεων (ανά ημέρα, βδομάδα, μήνα).
Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων με χρήση οποιουδήποτε συνδυασμού κριτηρίων (ανά υπάλληλο, τμήμα, θέμα και κατάσταση εγγράφου).
Δυνατότητα καθορισμού φίλτρων σύμφωνα με τα οποία θα περιορίζονται οι εγγραφές των ευρετηρίων ή των εκτυπώσεων.
Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με τη λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών.
Εξαγωγή στατιστικών ερωτημάτων.και οπτικοποίηση αποτελεσμάτων ανά κατηγορία εγγράφου, οργανισμού, οργανωτική μονάδα
	ΝΑΙ
	
	

	54.
	On Line εγχειρίδιο χρήσης εντός  της εφαρμογής πάντα ενημερωμένο  και άμεσα προσβάσιμο από το χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	



[bookmark: _Toc206763547][bookmark: _Toc205204791]ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Λειτουργικές Προδιαγραφές
	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Με τη χρήση ειδικών συσκευών περιβαλλοντικών μετρήσεων, θα δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και αξιολόγησης του πιθανού αντίκτυπου στη δημόσια υγεία. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Θα απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο τυποποιημένοι δείκτες ποιότητας του περιβάλλοντος που επιτρέπουν συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), επισημάνσεις (alerts) και την αναγνώριση τάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	3
	H πλατφόρμα συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων θα είναι μια ολοκληρωμένη Internet of Things (ΙοΤ) πλατφόρμα παρακολούθησης πολλαπλών μεγεθών, χρησιμοποιώντας ευφυείς κόμβους αισθητήρων, μικρού μεγέθους και με δυνατότητα τοποθέτησης εντός του αστικού ιστού. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	4
	Το δίκτυο αισθητήρων θα περιλαμβάνει δεδομένα διαφόρων τύπων και θα έχει την δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας όπου αυτό απαιτείται. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	5
	Κάθε κόμβος αισθητήρων θα μπορεί να μεταδώσει τις μετρήσεις των αισθητήρων απευθείας στο σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, με την χρήση δικτύου 4G/5G. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	6
	Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης, τα δεδομένα θα μπορούν να αποθηκευτούν σε τοπικό μέσο/τοπική βάση δεδομένων. Θα αποτιμώνται σε πραγματικό χρόνο, τα συστατικά της ρύπανσης όπως τα επίπεδα των σωματιδίων (PM 1, PM 2.5, PM 10), το όζον (Ο3), τα οξείδια του Αζώτου (NOX), το μονοξείδιο και το διοξείδιο του Άνθρακα (CO, CO2) το διοξείδιο του θείου (SO2) και άλλα κατά περίπτωση. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	7
	Να μπορούν να μετρηθούν και βασικές μετεωρολογικές παράμετροι (θερμοκρασία, υγρασία κ.α.), οι οποίοι συμβάλουν στην συσσώρευση των ρύπων αλλά και το αίσθημα δυσφορίας. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	8
	Τα δεδομένα από κάθε σταθμό θα συγκεντρώνονται σε κεντρική εφαρμογή διαχείρισης και παρουσίασης στο σύννεφο (cloud-based application) όπου θα αποθηκεύονται, θα επεξεργάζονται και θα παρουσιάζονται σε πολλαπλές μορφές για την πληρέστερη κατανόηση.
	ΝΑΙ
	 
	 

	9
	Μέσω της εφαρμογής θα είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας, αναφορικά με τις τιμές των μετρούμενων ρύπων στα σημεία εγκατάστασης των αισθητήρων. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	10
	Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα να ορίσει το ανώτατο όριο συγκέντρωσης για κάθε ρύπο, για το οποίο θα πρέπει να παράγεται σχετική αυτόματη ειδοποίηση υπέρβασης. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	11
	Το σύστημα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένα όλα τα όρια έκθεσης για κάθε ρύπο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	12
	Το σύνολο της πληροφορίας θα πρέπει να αποτυπώνεται σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο, στο οποίο θα είναι δυνατή η προβολή σχετικών εικονιδίων με τη θέση και την κατάσταση κάθε αισθητήρα. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	13
	Ανάλογα με τις συγκεντρώσεις των ρύπων, τα εικονίδια των αισθητήρων θα πρέπει να απεικονίζονται με διαφορετικούς χρωματισμούς. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	14
	Το σύνολο της πληροφορίας θα πρέπει να παρουσιάζεται και σε πίνακα, στον οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να απεικονίζεται ο αύξων αριθμός του αισθητήρα, η διεύθυνση/ τοποθεσία που έχει τοποθετηθεί και οι συγκεντρώσεις των ρύπων στη θέση.
	ΝΑΙ
	 
	 

	15
	Εκτός από την παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα θα πρέπει να υπολογίζει μία σειρά στατιστικών, τα οποία θα βασίζονται στις online μετρήσεις. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα πρέπει να υπολογίζει κατ’ ελάχιστον τις μέσες τιμές των συγκεντρώσεων για κάθε ρύπο, τα ανώτερα και κατώτερα όρια, καθώς και τα επεισόδια ρύπανσης για κάθε σημείο και για κάθε ρύπο, για το χρονικό διάστημα που θα επιλέγει ο διαχειριστής. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	16
	Το σύστημα θα πρέπει να υπολογίζει συνολικές συγκεντρώσεις για τα σημεία για το χρονικό διάστημα επιλογής. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	17
	Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα ούτως ώστε κατόπιν αίτησης του διαχειριστή να προβάλλονται μηνύματα σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις περιοχές παρακολούθησης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοτική πύλη, υπαίθριες ηλεκτρονικές πινακίδες κ.λπ).
	ΝΑΙ
	 
	 




Τεχνικές Προδιαγραφές
	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
	
	
	

	2
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  Εσωτερικού χώρου (In door)
	
	
	

	3
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η προσφερόμενη έκδοση
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει:
Να φιλοξενεί το λογισμικό και τα δεδομένα σε δικές του υποδομές
Να παρέχει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας του λογισμικού
Να υποστηρίζει τους χρήστες
Να αποσφαλματώνει το λογισμικό και να παρέχει τις νέες εκδόσεις. 
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτοβαθμονόμησης των αισθητήρων (μέσω του προσφερόμενου συστήματος), ώστε να διατηρούν την αναφερόμενη ακρίβεια μέτρησης με την πάροδο του χρόνου, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης βαθμονόμησης επί τόπου ή να απαιτούνται νέοι αισθητήρες για την ορθή βαθμονόμηση.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Άμεση αποστολή των δεδομένων όλων των αισθητήρων και σε πραγματικό χρόνο ώστε το συνοδευτικό σύστημα λογισμικού να παρέχει επισκόπηση σε πραγματικό χρόνο
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Δυνατότητα αποθήκευσης των ιστορικών  δεδομένων για τουλάχιστον 1 έτος ώστε το συνοδευτικό σύστημα λογισμικού να είναι σε θέση να παρουσιάζει τις τάσεις και την εξέλιξη της ποιότητας του αέρα με την πάροδο του χρόνου.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Το συνοδευτικό σύστημα λογισμικού να είναι βασισμένο στο υπολογιστικό νέφος και η λύση να συμπεριλαμβάνει τη λειτουργία και τη συντήρησή του.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Το συνοδευτικό σύστημα λογισμικού να είναι διαθέσιμο για απεριόριστο αριθμό χρηστών και να παρέχει τη δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης των χρηστών σε διαφορετικά επίπεδα λειτουργιών και δυνατοτήτων.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Η ανταλλαγή δεδομένων/ενσωμάτωση να πραγματοποιείται σύμφωνα με ανοικτά πρότυπα όπως το REST API, τα webhooks ή το MQTT.	
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Οι πληροφορίες που καταχωρούνται μέσω του συνοδευτικού συστήματος λογισμικού να είναι διαθέσιμες για χρήση και μέσω τρίτων εφαρμογών λογισμικού, μέσω API.	
Ο προμηθευτής θα παραδώσει πλήρη οδηγό (βήμα προς βήμα) και αρκετά λεπτομερή, ώστε να είναι εύκολη η σύνδεση με το API ή/και τα Webhooks του συστήματος χρησιμοποιώντας υπηρεσίες όπως Azure Functions ή παρόμοιες. Ο οδηγός θα δείχνει πώς ο πελάτης μπορεί να γεμίσει μια αποθήκη δεδομένων ή/και μια λίμνη δεδομένων που παρέχεται από  το Microsoft Azure ή/και  το Amazon Web Services ή/και άλλο ισοδύναμο, με δεδομένα από το API / Webhook του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Το συνοδευτικό σύστημα λογισμικού να διαθέτει λειτουργικότητα για την παρακολούθηση και την ειδοποίηση για τυχόν σφάλματα ή δεδομένα ποιότητας αέρα εκτός ορίων. Τα μηνύματα σφάλματος θα πρέπει να είναι κατανοητά στους διαχειριστές χωρίς να απαιτείται ειδική εκπαίδευσή τους στις ΤΠΕ.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαχειριστές θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή/και συντήρηση μιας λύσης που απαιτεί χρόνο διακοπής λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Το συνοδευτικό σύστημα λογισμικού να διαθέτει κρυπτογράφηση
	ΝΑΙ
	
	

	15
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Εξωτερικού χώρου (In door)
	
	
	

	16
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και η προσφερόμενη έκδοση
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Ο ανάδοχος αναλαμβάνει:
Να φιλοξενεί το λογισμικό και τα δεδομένα σε δικές του υποδομές
Να παρέχει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας του λογισμικού
Να υποστηρίζει τους χρήστες
Να αποσφαλματώνει το λογισμικό και να παρέχει τις νέες εκδόσεις. 
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά υπηρεσιών, τουλάχιστον: 
	 
	 
	 

	19
	Οπτικοποίηση με απλό τρόπο της λειτουργίας του εξοπλισμού και των δεδομένων που λαμβάνονται, επιτρέποντας, να παρακολουθείτε η κατάσταση του δικτύου, την κατάσταση του εξοπλισμού, την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων των αισθητήρων, visualization στο χάρτη του εξοπλισμού με ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης και των τελευταίων μετρήσεων. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	20
	Αμφίδρομη επικοινωνία για απομακρυσμένη ενημέρωση του firmware του εξοπλισμού και την απομακρυσμένη διαμόρφωση τεχνικών και λειτουργικών παραμέτρων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	21
	Πρόσβαση σε περιβάλλον Web, χωρίς εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού, χωρίς ανάπτυξη ή διαχείριση, με αυτόματες και διαφανείς ενημερώσεις.
	ΝΑΙ
	 
	 

	22
	Ανταπόκριση προσαρμοσμένη σε προγράμματα περιήγησης για επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητά που θα επιτρέπουν παραμετροποίηση και παραπομπή σε επίπεδο συσκευών, περιόδων και παραμέτρων, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση ανάλυσης χωρίς να αφήσετε το εργαλείο ή να κατεβάσετε αρχεία.
	ΝΑΙ
	 
	 

	23
	Πρέπει να διαθέτει έξυπνους αυτόματους συναγερμούς λειτουργίας που διευκολύνουν τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου παρακολούθησης, να προβλέπουν τις βλάβες του δικτύου και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε περιστατικά. Το λογισμικό πρέπει να εντοπίσει σφάλματα και ανωμαλίες στις συσκευές και τα δεδομένα αμέσως, και σε περίπτωση σφάλματος ή δυσλειτουργίας, η ειδοποίηση ή ο συναγερμός θα προτείνει ένα βοήθημα στον χρήστη, προκειμένου να επιλυθεί το εν λόγω σφάλμα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	24
	Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα παρακολούθησης της υγείας του εξοπλισμού και των αισθητήρων, καθώς και προ-ακύρωση των δεδομένων σε περίπτωση πιθανής δυσλειτουργίας του συστήματος / αισθητήρων που επιτρέπει την αποφυγή ψευδών συναγερμών. Τουλάχιστον, πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει απόφραξη του αισθητήρα σωματιδίων, βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας του εξοπλισμού, θραύση ή αστοχία του αισθητήρα αερίου κ.λπ.
	ΝΑΙ
	 
	 

	25
	Για κάθε παράμετρο, τόσο περιβαλλοντική όσο και τεχνική, ο σταθμός πρέπει να επιτρέπει τη διαμόρφωση ειδοποιήσεων για υπέρβαση ορίων και τον έλεγχο των λειτουργικών παραμέτρων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	26
	Θα πρέπει να έχει ένα απλό μη αυτόματο εργαλείο επικύρωσης δεδομένων που να επιτρέπει να ελέγχονται σύνολα δεδομένων, ώστε να μπορεί να εκτελείτε προηγμένη ανάλυση δεδομένων με αξιόπιστο τρόπο.
	ΝΑΙ
	 
	 

	27
	Θα πρέπει να εμφανίζει ότι οι αισθητήρες αερίων και σωματιδίων χρειάζονται βαθμονόμηση και να παρέχετε ένα εργαλείο για την απομακρυσμένη εκτέλεση της βαθμονόμησης. Δυνατότητα δηλαδή απομακρυσμένης ρύθμισης του αισθητήρα σωματιδίων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	28
	Απλό εργαλείο διαμόρφωσης για αυτόματες αναφορές αξιολόγησης μιας συσκευής ή/και ενός ολόκληρου δικτύου.
	ΝΑΙ
	 
	 

	29
	Να υπολογίζει αυτόματα το ευρωπαϊκό AQI (δείκτης ποιότητας του αέρα) και της ΣΟΕΣ. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	30
	Αναλυτικά  εργαλεία και προηγμένες εκθέσεις για την ποιότητα του αέρα, για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον, τον υπολογισμό των βασικών στατιστικών, γραφήματα του ημερολογίου AQI και του ημερολογίου των συγκεντρώσεων των ρύπων, γραφήματα του χρόνου των ρύπων, χρονική v ariación (ημερήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία και ωριαία διακύμανση των μέγιστων, ελάχιστων και μέσων) , γραφήματα ανέμου (γράφημα ρύπανσης και πολικό γράφημα), γραφήματα συσχέτισης, διαγράμματα διασποράς και υπολογισμός γραμμής παλινδρόμησης. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	31
	Εργαλείο ανάλυσης σωματιδίων που θα περιλαμβάνει συγκεντρώσεις για κάθε μέγεθος σωματιδίων (PM10, PM2.5 και PM1), καθώς και γραφήματα κατανομής σωματιδίων κατά μέγεθος.
	ΝΑΙ
	 
	 

	32
	Θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτες θερμότητας και γραφήματα ανέμου (χρωματιστή σήμανση  ρύπανσης κ.λπ.) σχετικά με τη θέση του εξοπλισμού μέτρησης στο χάρτη.
	ΝΑΙ
	 
	 

	33
	Πρέπει να επιτρέπει την ενσωμάτωση στην ίδια την εφαρμογή, άλλων προελεύσεων δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο ή μέσω εισαγωγής αρχείων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	34
	Ένα σύστημα διαχείρισης συντήρησης με χρήση υπολογιστή (CMMS), για τη διευκόλυνση της συντήρησης του δικτύου εξοπλισμού, και αυτό επιτρέπει, τουλάχιστον, την καταγραφή όλων των εργασιών συντήρησης,  του ιστορικού διαμόρφωσης κ.λπ.
	ΝΑΙ
	 
	 

	35
	Πρέπει να έχει συνδεσιμότητα API μέσω ενός ασφαλούς REST API που διευκολύνει την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού σε δεδομένα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	36
	Χωροταξική αποτύπωση αισθητήρων
	ΝΑΙ
	 
	 

	37
	Δυνατότητα εξαγωγής διαγραμμάτων και αναφορών
	ΝΑΙ
	 
	 

	38
	Δυνατότητα απομακρυσμένης βαθμονόμησης των αισθητήρων μέσω του ιδίου του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	39
	Δυνατότητα απομακρυσμένης βαθμονόμησης διαμόρφωσης των εισιτηρίων μέσω του του ιδίου του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	40
	Δυνατότητα θερμικής απεικόνισης στον χάρτη της προέλευσης της ρύπανσης εφόσον εντοπιστεί (συνδυαστικά με ανεμόμετρο)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Indoor)
	
	
	

	41
	HUB
	
	
	

	42
	HUB ως αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος       Gateway λήψης και αποστολής δεδομένων στο Cloud
	ΝΑΙ
	
	

	43
	Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο σημείο που θα υποδειχθεί και θα συμφωνηθεί από κοινού
	ΝΑΙ
	
	

	44
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
	
	
	

	45
	Ασύρματος αισθητήρας ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου που να διαθέτει προσαρμόσιμη οθόνη και να λειτουργεί με μπαταρία
	ΝΑΙ
	
	

	46
	Μέτρηση: PM1, PM2.5, CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), TVOCs (πτητικές οργανικές ενώσεις),Θόρυβος, Σχετική Υγρασία, Πίεση αέρα, Θερμοκρασία, Σχετική ένταση φωτός
	ΝΑΙ
	
	

	47
	Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο σημείο που θα υποδειχθεί και θα συμφωνηθεί από κοινού
	ΝΑΙ
	
	

	48
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 2
	
	
	

	49
	Ασύρματος αισθητήρας ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου που να λειτουργεί με μπαταρία για μέτρηση: Ραδόνιο,CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), TVOCs (πτητικές οργανικές ενώσεις),  Θερμοκρασία, Υγρασία, Θόρυβος, Φως.
	ΝΑΙ
	
	

	50
	Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο σημείο που θα υποδειχθεί και θα συμφωνηθεί από κοινού
	ΝΑΙ
	
	

	51
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΤΥΠΟΥ 1 και ΤΥΠΟΥ 2)
	
	
	

	52
	Αυτόνομη λειτουργία με μπαταρίες, για να μην απαιτείται παροχή ρεύματος και  ηλεκτρική εγκατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	53
	Ασύρματη λειτουργία (χωρίς καλωδίωση), ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σε οποιοδήποτε κτίριο, νέο ή υφιστάμενο και να μπορούν να μεταφερθούν σε νέα θέση ή νέο κτίριο όποτε αποφασισθεί
	ΝΑΙ
	
	

	54
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας σύνδεσης μεταξύ αισθητήρων με Gateway, συχνότητας 868 – 870 MHZ
	ΝΑΙ
	
	

	55
	Οι μετρητές  θα παραδίδονται πλήρως διαμορφωμένοι και έτοιμοι για εγκατάσταση, έτσι ώστε να είναι εύκολο για τον Οργανισμό να συμπληρώνει ή να τους αντικαθιστά αυτοδύναμα. 	
	ΝΑΙ
	
	

	56
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Outdoor)
	
	
	

	57
	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
	
	
	

	58
	Σταθμός βάσης αισθητήρων για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα περιβάλλοντος . 
Ο Σταθμός να περιλαμβάνει: 
Διεθνή κάρτα SIM (ή eSIM) για την αποστολή δεδομένων (3G-4G-5G) .
Έως δύο (2) υποδοχές για την εγκατάσταση έξυπνων αισθητηρίων αερίου για τη μέτρηση συγκεντρώσεων αερίου.
1 είσοδο υποδοχής για την μέτρηση μικρο σωματιδίων PM1, PM2,5, PM10.                                                                                                  
1 είσοδο υποδοχής για Ηχόμετρο.
Ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης. 
1 είσοδο για εξωτερικούς περιβαλλοντικούς αισθητήρες.
GNSS (GPS-Glonass-Beidou). 
Ενθεκτικό περίβλημα IP65.
Κιτ εγκατάστασης συσκευής που περιλαμβάνει, στήριγμα πόλου/τοίχου, κιτ σφιγκτήρα σωλήνα και εργαλείο στερέωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	59
	Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος στο σημείο που θα συμφωνηθεί 
	ΝΑΙ
	
	

	60
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:
	
	
	

	61
	Μικροσωματίδια // PM AIR LITE PARTICULATE SENSOR  CARTRIDGE PM1.0, PM2.5,  PM10*, RANGE: 1-1,000 µg/m3 (TYPE B)
	ΝΑΙ
	
	

	62
	Αιωρούμενες οργανικές ενώσεις // VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS CARTRIDGE. RANGE 0-10,000 ppb
	ΝΑΙ
	
	

	63
	Διοξείδιο του άνθρακα // CARBON DIOXIDE (CO2) CARTRIDGE. RANGE 0-5,000 ppm
	ΝΑΙ
	
	

	64
	Απαιτείται απομακρυσμένη βαθμονόμηση αισθητήρων, από τον ανάδοχο, μετά την αρχική εγκατάσταση, για όλο το προβλεπόμενο διάστημα υποστήριξης
	ΝΑΙ

	
	

	65
	Απαιτείται αλλαγή αισθητηρίων, από τον ανάδοχο όταν και όπου απαιτείται
	ΝΑΙ
	
	

	66
	Όλοι οι αισθητήρες θα παραδοθούν εγκατεστημένοι στους σταθμούς που θα συμφωνηθούν.
	ΝΑΙ
	
	

	67
	ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	
	
	

	68
	Μηχανικό Ανεμόμετρο RANGE: 0,5-50 m/s. RESOLUTION: 0.25 m/s
	ΝΑΙ
	
	

	69
	Σύστημα Panel Ηλιακής Ενέργειας  (93Wh): 
- 12W solar panel. Pole mounting brackets. 2m power cable.
- Internal high power rechargeable Li-Ion battery (93Wh)
	ΝΑΙ
	
	

	70
	Αδιάβροχη Εξωτερική Μπαταρία IP65 POWER SOURCE PACK (10Wh):
- Outdoor 12V IP65 power supply
- Internal high power rechargeable Li-Ion battery (10Wh)
	ΝΑΙ
	
	

	71
	Όλος ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος στο σημείο που θα συμφωνηθεί 
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	
	
	

	72
	Εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του Δήμου
	ΝΑΙ
	
	

	73
	Εκπαίδευσης. Επιτόπια ή διαδικτυακή για: Χρήση προηγμένων γραφικών ανάλυσης, εργαλείου δημιουργίας αναφορών, λειτουργία συσκευών και συμπληρωμάτων, κλπ.
	ΝΑΙ
	
	

	74
	Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη μετά την εγκατάσταση, τουλάχιστον 20 ωρών 
	ΝΑΙ
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	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Επωνυμία και Εμπορική ονομασία.
Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού
Τελευταία έκδοση και ημερομηνία ανακοίνωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Να διαθέτει σύστημα διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων κατασκευαστών μέσω μέσω γνωστών προτύπων επικοινωνίας (rest API).
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ανάπτυξη με τεχνολογία typescript ή αντίστοιχου, ανοικτού κώδικα
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Λειτουργία σε βάση δεδομένων  ανοικτού λογισμικού ΜARIAdb
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Web based σχεδίαση και ανάπτυξη με πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων εκδόσεων φυλλομετρητών και mobile εφαρμογή διαθέσιμη και στις δύο πλατφόρμες (iOS και Android).
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου δικαιωμάτων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Το σύστημα να διαθέτει περιβάλλον εργασίας (user interface) και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη στα ελληνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Το σύστημα να λειτουργεί σε έξυπνες συσκευές
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Διαχρονική παρακολούθηση Έργων. 
Να παρέχει τη δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου ανεξάρτητα των οικονομικών χρήσεων. 
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Επικοινωνία με τρίτα συστήματα : 
Να υποστηρίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα πληροφοριακά συστήματα μέσω WEB Services , rest API κλπ. Να αναφερθούν οι σχετικές τεχνικές δυνατότητες και να δοθούν εάν υπάρχουν παραδείγματα διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα.
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Άρθρα ενημέρωσης λογαριασμών
Κατά την εκτέλεση κινήσεων στη Διαχείριση Έργων που απαιτούν δημιουργία λογιστικών εγγραφών αυτές να πραγματοποιούνται αυτόματα στο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματος
	
	
	

	15
	Παραμετρικός ορισμός ειδών επιχειρησιακών προγραμμάτων
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Ανάπτυξη πολλαπλών επιχειρησιακών προγραμμάτων με δενδροειδή ιεραρχική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Ανάλυση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος σε άξονες. Ανάλυση κάθε άξονα σε μέτρα . Ανάλυση κάθε μέτρου σε έργα . Ανάλυση έργου σε υποέργα. Ανάλυση υποέργου σε επιλέξιμες δαπάνες. 
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Ενημέρωση των ανωτεροβάθμιων επιπέδων από τις κινήσεις των κατωτεροβάθμιων επιπέδων όπως έχουν καθοριστεί κατά την ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου.
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Άμεση προβολή των συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων οποιουδήποτε επιπέδου του επιχειρησιακού προγράμματος.Η προβολή των συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον :
Συνολικό προϋπολογισμό προτάσεων
Συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό
Σύνολο αναμορφώσεων προϋπολογισμού
Συνολικό διαμορφωμένο προϋπολογισμό
Σύνολο δεσμεύσεων
Σύνολο τιμολογίων
Σύνολο ενταλμάτων
Σύνολο πληρωμών
Σύνολο εισπράξεων
Συνολικό υπόλοιπο ως προς …..
Συνολικό υπόλοιπο ως προς……
Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής των συνολικών οικονομικών στοιχείων με τα οικονομικά στοιχεία μιας  συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης. Τα στοιχεία της οικονομικής χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
Σύνολο αναμενόμενων πιστώσεων
Σύνολο αναμορφώσεων
Σύνολο διαμορφωμένου προϋπολογισμού
Σύνολο αδιάθετου υπολοίπου
Σύνολο δεσμεύσεων
Σύνολο τιμολογίων
Σύνολο ενταλμάτων
Σύνολο πληρωμών
Σύνολο εισπράξεων
Σύνολο κατανομών
Σύνολο χρηματοροών.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Δυνατότητα εξαγωγής  τουλάχιστον των παρακάτω εκτυπώσεων προϋπολογιστικών , απολογιστικών και πληροφοριακών καταστάσεων :
Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία επιχειρησιακού προγράμματος. Δυνατότητα συνδυασμού φίλτρων επιλογής 
Οικονομική Χρήση
Ημερολογιακό διάστημα (από..έως…)
Ιεραρχικό επίπεδο 
Επιλέξιμη δαπάνη
Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία επιχειρησιακού προγράμματος ανά επιλέξιμη δαπάνη.
Αναμενόμενες πιστώσεις έτους ανά ιεραρχικό επίπεδο.
Σύνολο κατανομών ανά ιεραρχικό επίπεδο με αναφορά των επιπέδων προέλευσης και προορισμού.
Προβολή προτάσεων , μελετών και έργων ανά ιεραρχικό επίπεδο  του επιχειρησιακού προγράμματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαχείριση Προτάσεων
	
	
	

	22
	Τήρηση Μητρώου Προτάσεων
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Ευρετήριο Αναζήτησης Προτάσεων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως :
Κωδικός πρότασης
Τίτλος πρότασης
Συντάκτης
Ημερολογιακό διάστημα υποβολής ( από…έως…)
Κατηγορία
Κατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Παραμετρικός ορισμός κατηγοριών προτάσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Αναλυτική καρτέλα Πρότασης η οποία περιλαμβάνει :
Κωδικό πρότασης . Αποδίδεται με την αποθήκευση της πρότασης με αυτόματο ή μη τρόπο , ο οποίος καθορίζεται παραμετρικά.
Αριθμός Πρωτοκόλλου πρότασης.
Τίτλο
Κατηγορία Πρότασης
Ημερομηνία υποβολής
Προτεινόμενο προϋπολογισμός
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Στοιχεία ωρίμανσης έργου
Παρατηρήσεις
Στοιχεία έγκρισης ( ένδειξη εάν εγκρίθηκε ή όχι , Αριθμός και Ημερομηνία Απόφασης , Εγκεκριμένος προϋπολογισμός , Συσχέτιση με έργο)
Πηγές Χρηματοδότησης πρότασης . Καταγράφονται και εμφανίζονται αναλυτικά οι πηγές χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου. Για κάθε χρηματοδότηση καταγράφονται το ποσό και το ποσοστό , το είδος χρηματοδότησης , το ταμείο χρηματοδότησης , την ημερομηνία έναρξης και λήξης , παρατηρήσεις. Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στις χρηματοδοτήσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Σχετιζόμενο έργο. 
Για εγκεκριμένες προτάσεις που έχουν συσχετιστεί με έργο να προβάλλονται μέσα από την καρτέλα της πρότασης τα Γενικά Στοιχεία του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Διασύνδεση εγκεκριμένης πρότασης με έργο και αυτόματη μεταφορά στοιχείων από την πρόταση στο έργο.
	ΝΑΙ
	
	

	28
	Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στη πρόταση. Για κάθε έγγραφο να εμφανίζεται το είδος του εγγράφου , ο τίτλος , ο αριθμός πρωτοκόλλου , ο ΑΔΑ , η περιγραφή.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαχείριση Μελετών
	
	
	

	29
	Τήρηση μητρώου Μελετών   
	ΝΑΙ
	
	

	30
	Ευρετήριο Αναζήτησης Μελετών με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως :
Κωδικός μελέτης
Τίτλος μελέτης
Κατηγορία
Ημερολογιακό διάστημα ( από…έως…)
Κατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	31
	Παραμετρικός ορισμός κατηγοριών Μελετών
	ΝΑΙ
	
	

	32
	Αναλυτική καρτέλα Μελέτης η οποία περιλαμβάνει :
Κωδικό πρότασης . Αποδίδεται με την αποθήκευση της πρότασης με αυτόματο ή μη τρόπο , ο οποίος καθορίζεται παραμετρικά.
Αριθμός Πρωτοκόλλου μελέτης.
Τίτλο
Κατηγορία Μελέτης
Περιγραφή
Ένδειξη για τα αν πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική μελέτη.
Κατάσταση
Στοιχεία Προσυμβατικού Ελέγχου (απαιτείται ή όχι , αριθμός πρωτοκόλλου , ημερομηνία ελέγχου)
Στοιχεία Ανάθεσης Μελέτης ( Ημερομηνία υπογραφής και Αριθμός Απόφασης )
Στοιχεία έγκρισης Μελέτης ( ένδειξη εάν εγκρίθηκε ή όχι , Αριθμός και Ημερομηνία Απόφασης , Εγκεκριμένος προϋπολογισμός , Συσχέτιση με έργο)
Οικονομικά στοιχεία Μελέτης. Προϋπολογισμός , , Ποσό εργασιών - Φ.Π.Α. και Σύνολο σύμβασης. 
Στοιχεία Μελετητών.
	ΝΑΙ
	
	

	33
	Καταγραφή των Φάσεων της Μελέτης και προβολή τους μέσα από την καρτέλα της. Για κάθε φάση τηρούνται στοιχεία Περιγραφής , προβλεπόμενης ημερομηνίας έναρξης και λήξης , ημερομηνία έναρξης και λήξης , ποσοστό ολοκλήρωσης , ένδειξη εάν ολοκληρώθηκε ή όχι , ένδειξη εάν επιβλήθηκε ρήτρα ή όχι  , ποσό ρήτρας , υπεύθυνος , Στοιχεία μελετητή φάσης. 
	ΝΑΙ
	
	

	34
	Σχετιζόμενο έργο. 
Για μελέτες που έχουν συσχετιστεί με έργο να προβάλλονται μέσα από την καρτέλα της πρότασης τα Γενικά Στοιχεία του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	35
	Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στη πρόταση. Για κάθε έγγραφο να εμφανίζεται το είδος του εγγράφου , ο τίτλος , ο αριθμός πρωτοκόλλου , ο ΑΔΑ , η περιγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	36
	Εκτυπώσεις όπως Στοιχεία Μελέτης, Συγκεντρωτική αναφορά μελετών και διασύνδεσης με έργα, Συγκεντρωτική αναφορά μελετών ανά κατηγορία μελέτης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διαχείριση Έργων
	
	
	

	37
	Παρακολούθηση Δεικτών Έργων.
Δυνατότητα δημιουργίας ειδών δεικτών.
Δυνατότητα εισαγωγής Δεικτών από πρότυπα. 
Δημιουργία Δείκτη με τήρηση κωδικού , είδους , περιγραφής , σχολίων , μονάδας μέτρησης και πλήθους δεκαδικών ψηφίων .
Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετου δείκτη από απλούς δείκτες.
	ΝΑΙ
	
	

	38
	Τήρηση Μητρώου Επιλέξιμων Δαπανών.
Για κάθε επιλέξιμη δαπάνη τηρείται κωδικός , περιγραφή , τύπος , παρατηρήσεις . Κάθε επιλέξιμη δαπάνη μπορεί να συνδέεται με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς  ή ομάδες λογαριασμών γενικής λογιστικής. 
Αναζήτηση στο μητρώο με βάση κωδικό ή περιγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	39
	Δυνατότητα επιβολής και  παρακολούθησης παρακράτησης ως ποσοστού επί των εσόδων του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	40
	Τήρηση Μητρώου Αιτημάτων Χρηματοδότησης.
	ΝΑΙ
	
	

	41
	Ευρετήριο αναζήτησης Αιτημάτων Χρηματοδότησης με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως :
Προέλευση Χρηματοδότησης
Αριθμός αίτησης 
Ημερομηνία
Ποσό
	ΝΑΙ
	
	

	42
	Καρτέλα Αίτησης Χρηματοδότησης.
Κατά τη δημιουργία Αιτήματος Χρηματοδότησης επιλέγονται τα επιμέρους αιτήματα χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί από τους υπευθύνους κάθε έργου ώστε να προκύψει το συνολικό αίτημα χρηματοδότησης προς το φορέα χρηματοδότησης. 
Για το συνολικό αίτημα χρηματοδότησης τηρείται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου , η προέλευση χρηματοδότησης , η γενική περιγραφή και τα στοιχεία των αιτημάτων χρηματοδότησης των έργων που έχουν επιλεγεί.  
	ΝΑΙ
	
	

	43
	Τήρηση Μητρώου Αναδόχων
	ΝΑΙ
	
	

	44
	Ευρετήριο αναζήτησης Μητρώου Αναδόχων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως :
ΑΦΜ
Επωνυμία
Έργο 
Μελέτη
	ΝΑΙ
	
	

	45
	Τήρηση Καρτέλας Αναδόχου η οποία περιλαμβάνει :
Στοιχεία Ταυτότητας και επικοινωνίας ( Επωνυμία , ΑΦΜ , ΔΟΥ, Έδρα , Διεύθυνση , τηλέφωνο , email κλπ )
Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας για τον εκπρόσωπο και τον αντίκλητο ( ονοματεώνυμο , διεύθυνση , ΑΦΜ , ΔΟΥ, Τηλέφωνα , email κλπ )
Συσχέτιση με συναλλασσόμενο.
Προβολή των έργων στα οποία συμμετέχει.
Προβολή των μελετών στις οποίες συμμετέχει.
Αξιολόγηση αναδόχου για την ποιότητα εκτέλεσης κάθε έργου βάση βαθμολόγησης στην κλιμακα 1 έως 10 των κριτηρίων συνέπειας , ποιότητας παραδοτέων , αξιοπιστίας , γενικής εικόνας . Προβολή των αξιολογήσεων κάθε έργου και της συνολικής βαθμολογίας που προκύπτει. 
	ΝΑΙ
	
	

	46
	Τήρηση Μητρώου Στελεχών Φορέα.
	ΝΑΙ
	
	

	47
	Ευρετήριο αναζήτησης Μητρώου Στελεχών Φορέα με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως :
Ονοματεπώνυμο
Έργο
Μελέτη
Α.Φ.Μ.
	ΝΑΙ
	
	

	48
	Τήρηση καρτέλας Στελέχους Φορέα η οποία περιλαμβάνει:
Στοιχεία Ταυτότητας και επικοινωνίας ( Επωνυμία , ΑΦΜ , ΔΟΥ, Έδρα , Διεύθυνση , τηλέφωνο , email κλπ )
Προβολή των έργων στα οποία συμμετέχει.
Προβολή των μελετών στις οποίες συμμετέχει
Συσχέτιση με συναλλασσόμενο και άντληση των καταχωρημένων στοιχείων.
	ΝΑΙ
	
	

	49
	Παρακολούθηση φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets)
	ΝΑΙ
	
	

	50
	Τήρηση Μητρώου Έργων
	ΝΑΙ
	
	

	51
	Ευρετήριο Αναζήτησης Έργων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής  όπως :
Κωδικός έργου
Τίτλος έργου
Εάν είναι ενεργό ( με επιλογή ενεργών , ανενεργών ή όλα) 
Κατηγορία 
Κατάσταση
Πηγή Χρηματοδότησης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Ημερολογιακό διάστημα έναρξης (από…έως…)
Ημερολογιακό διάστημα λήξης (από…έως…)
Τράπεζα 
Τραπεζικό Λογαριασμό 
Το αποτέλεσμα αναζήτησης  να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες :
Κωδικό 
Τίτλο
Συνολικό Προϋπολογισμό
Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Ημερομηνία έναρξης 
Ημερομηνία λήξης 
Ημερομηνία λήξης μετά τις παρατάσεις 
	ΝΑΙ
	
	

	52
	Δυνατότητα προβολής των έργων είτε σε μορφή λίστας είτε ανά επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος σε μορφή ιεραρχικής δενδροειδούς μορφής.
	ΝΑΙ
	
	

	53
	Αναλυτική καρτέλα Έργου η οποία , σε ξεχωριστές ενότητες (υποκαρτέλες ) περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με το έργο.
	ΝΑΙ
	
	

	54
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Σύνοψης έργου.
Περιλαμβάνει το σύνολο των σημαντικότερων στοιχείων του έργου : Κωδικό , Κατηγορία , Υποκατηγορία , Αριθμό Σύμβασης , Επιχειρησιακό πρόγραμμα , Τίτλο , Υπεύθυνο , ημερομηνίες έναρξης και λήξης , ημερομηνία ληξης οικονομικού αντικειμένου. Συγκεντρωτικά Οικονομικά Στοιχεία ( Συνολικό Προϋπολογισμό , Δεσμευθέντα , Τιμολογηθέντα , Ενταλθέντα , Πληρωθέντα , Εισπραχθέντα , Σύνολο κατανομών, παρακρατηθέν  ποσό , λογιστικές τακτοποιήσεις , Ταμείο δεσμεύσεων , Ταμειακό υπόλοιπο , Αδιάθετο υπόλοιπο ) 
Οικονομικά στοιχεία υποέργων ή επιλέξιμων δαπανών έργου. (προϋπολογιμσός , δεσμευθέντα , ταμείο δεσμεύσεων , τιμολογηθέντα , πληρωθέντα , εισπραχθέντα ,αναπόδοτες προκαταβολές ,  υπόλοιπο προϋπολογισμού )
	ΝΑΙ
	
	

	55
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Γενικών Στοιχείων Έργου
Περιλαμβάνει το σύνολο των γενικών πληροφοριακών στοιχείων του έργου : 
Κωδικό έργου
Κωδικό διασύνδεσης με ανωτεροβάθμιο.
Ένδειξη εάν πρόκειται για υποέργο
Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού
Κωδικό Αριθμό Εσόδου του προϋπολογισμού
Τίτλο
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Παρατηρήσεις
Κατηγορία
Κατάσταση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ημερομηνία λήξης μετά τις παρατάσεις
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας
Ημερομηνία λήξης του οικονομικού αντικειμένου
Πακέτο εργασιών 
Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Διεύθυνση) 
Ορισμό ποσοστού παρακράτησης επί των εσόδων του έργου.
Τράπεζα
Τραπεζικός Λογαριασμός
Είδος έργου
Ένδειξη επιλεξιμότητας ΦΠΑ
Ένδειξη μη συμψηφιζόμενου ΦΠΑ
Αριθμός σύμβασης
Ημερομηνία έγκρισης
Κωδικός ΟΠΣ
	ΝΑΙ
	
	

	56
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Συνεργαζόμενων φορέων
Να καταγράφονται οι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου με την ιδιότητα τους , το ποσό προϋπολογισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	57
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Χρηματοδοτήσεων.
Καταγράφονται και εμφανίζονται αναλυτικά οι πηγές χρηματοδότησης του  έργου. Για κάθε χρηματοδότηση καταγράφονται το ποσό και το ποσοστό , το είδος χρηματοδότησης , το ταμείο χρηματοδότησης , την ημερομηνία έναρξης και λήξης , παρατηρήσεις. 
Συνοπτική προβολή των χρηματοδοτήσεων η οποία περιλαμβάνει χρηματοδότηση , ποσό , ποσοστό και έτος.
Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στις χρηματοδοτήσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	58
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Τροποποιήσεων όπου παρακολουθούνται οι τροποποιήσεις προϋπολογισμού του έργου.
Για κάθε τροποποίηση τηρούνται :
Είδος τροποποίησης (π.χ. συνολικού προϋπολογισμού ή πιστώσεων έτους)
Ημερομηνία 
Έτος
Αριθμός Απόφασης
Ποσό
Αιτιολογία
Κατάσταση (εκκρεμότητα , εγκρίθηκε , απορρίφθηκε)
Παρατηρήσεις
Επισύναψη των σχετικών εγγράφων
Δυνατότητα ανάλυσης της τροποποίησης σε επίπεδο επιλέξιμων δαπανών με έλεγχο συμφωνίας των ποσών.
	ΝΑΙ
	
	

	59
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Οικονομικών Στοιχείων
Να παρέχονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία εκτέλεσης του έργου:
Αρχικός προϋπολογισμός
Τροποποιήσεις προϋπολογισμού
Συνολικός προϋπολογισμός
Συμβατική Αξία
Συμπληρωματική συμβατική αξία
Ποσό κατανομής  
Ποσό από κατανομή 
Ανοιχτά δάνεια
Εκκρεμείς επιστροφές
Επιστροφές ΧΕΠ
Σύνολο Δεσμεύσεων
Σύνολο Τιμολογηθέντων
Σύνολο Ενταλματοποιηθέντων
Σύνολο Πληρωθέντων
Σύνολο Εισπραχθέντων
Σύνολο παρακρατήσεων
Σύνολο λογιστικών τακτοποιήσεων
Σύνολο προκαταβολών
Αναπόδοτες προκαταβολές
Υπόλοιπο Δεσμεύσεων 
Υπόλοιπο Πληρωμών 
Ταμειακό υπόλοιπο 
Αδιάθετο υπόλοιπο 
Να είναι δυνατή η προβολή των οικονομικών στοιχείων ανά οικονομική χρήση. Για το έτος έναρξης χρήσης να είναι δυνατή η εισαγωγή των απολογιστικών στοιχείων μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Τα απολογιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν :  Προτεινόμενο προϋπολογισμό , εγκεκριμένο προϋπολογισμό , τροποποιήσεις προϋπολογισμού , Διαμορφωμένο προϋπολογισμό , Συμβατική αξία , Δεσμεύσεις προηγούμενων ετών , Τιμολογήσεις προηγούμενων ετών , Ενταλματοποιήσεις προηγούμενων ετών , Πληρωμές προηγούμενων ετών , Εισπράξεις προηγούμενων ετών , Παρακρατήσεις προηγούμενων ετών. 
Για κάθε επόμενο έτος να προβάλλονται τα στοιχεία εκτέλεσης του έτους : Προτεινόμενες τροποποιήσεις προϋπολογισμού , Εγκεκριμένες τροποποιήσεις προϋπολογισμού , Διαμορφωμένη πίστωση έτους(αναμενομένες πιστώσεις έτους + τροποποιήσεις έτους ) , Κατανομές έτους , Από κατανομές έτους , Δάνεια , Επιστροφές Δανείων , Δεσμευθέντα έτους , Τιμολογηθέντα , ενταλθέντα έτους , πληρωθέντα έτους , Σύνολο χρηματοδοτήσεων έτους  , παρακρατηθέντα έτους.
Στα στοιχεία έτους να είναι δυνατή η καταχώρηση των αναμενόμενων πιστώσεων συνολικά για το έτος και αναλυτικά ανά τρίμηνο.  
	ΝΑΙ
	
	

	60
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Δεσμεύσεων όπου προβάλλονται τα στοιχεία (Αριθμός , Ημερομηνία , Αιτιολογία, Ποσό , Σύνολο τιμολογηθέντων , Σύνολο ενταλθέντων , αριθμός σύμβασης , οικονομικό έτος) των  Δεσμεύσεις που αφορούν στο έργο.
Δυνατότητα αναζήτησης με συνδυασμό φίλτρων αναζήτησης:
Οικονομική χρήση
Σύμβαση  
	ΝΑΙ
	
	

	61
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Πληρωμών
Ευρετήριο αναζήτησης πληρωμών με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων όπως:
Τύπος Παραστατικού
Κατάσταση παραστατικού ( Απλήρωτα , πληρωμένα , ενταλματοποιημένα , μη ενταλματοποιημένα)
Ημερολογιακό διάστημα τιμολογίου (από…έως…)
Ημερολογιακό διάστημα εντάλματος (από… έως…)
Ημερολογιακό διάστημα πληρωμής (από…έως…)
Δικαιούχος
Επιλέξιμη δαπάνη
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες :
Παραστατικό
Δικαιούχος
ΑΦΜ
Αιτιολογία παραστατικού
Ποσό παραστατικού 
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Αριθμός Εντάλματος
Ημερομηνία Εντάλματος
Ποσό Εντάλματος
Ποσό Κρατήσεων
Πληρωτέο ποσό
Ημερομηνία πληρωμής
Τρόπος Πληρωμής
Στοιχεία Πληρωμής
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης να αναλύεται ανά επιλέξιμη δαπάνη. Να παρέχονται σύνολα στις στήλες με ποσά.
	ΝΑΙ
	
	

	62
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Πιστώσεων
Προβολή των πιστώσεων του έργου με δυνατότητα αναζήτησης ανά οικονομική χρήση. Η προβολής των στοιχείων να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες :
Παραστατικό εσόδου
Ημερομηνία Παραστατικού 
Συναλλασσόμενος
Καθαρό Ποσό
ΦΠΑ
Συνολικό ποσό
Ποσό παρακράτησης 
Αιτιολογία
Αριθμός Γραμματίου Είσπραξης
Ημερομηνία Γραμματίου Είσπραξης
Κωδικός Αριθμός Προϋπολογισμού
Ποσό Γραμματίου Είσπραξης
Αιτιολογία Γραμματίου Είσπραξης
Οικονομική Χρήση
Να παρέχονται σύνολα στις στήλες με ποσά.
	ΝΑΙ
	
	

	63
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Χρεωπιστώσεων
Ευρετήριο αναζήτησης κινήσεων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων όπως:
Τύπος Κίνησης ( με δυνατότητα επιλογής όλων ή συγκεκριμένου τύπου ) 
Τύπος Άρθρου 
Ημερολογιακό διάστημα κίνησης (από…έως…)
Κατηγορία Λογαριασμού (Γενικής Λογιστικής , Προϋπολογισμού )
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες :
Τύπο κίνησης
Ημερομηνία Κίνησης
Παραστατικό
Λογαρισμό
Περιγραφή λογαριασμού
Αιτιολογία κίνησης
Ποσό χρέωσης
Ποσό πίστωσης
Κατηγορία λογαρισμού
Το αποτέλεσμα να αναλύεται ανά επιλέξιμη δαπάνη.
Να παρέχονται σύνολα χρέωσης και πίστωσης για το έργο αλλά και για κάθε επιλέξιμη δαπάνη. 
	ΝΑΙ
	
	

	64
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Παρακρατήσεων.
Αναζήτηση και προβολή των στοιχείων των παρακρατήσεων με δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων επιλογής όπως :
Οικονομική χρήση
Ημερολογιακό διάστημα (από…έως…)
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες :
Παραστατικό Εσόδου
Συναλλασσόμενος 
Ημερομηνία παραστατικού
Αιτιολογία παραστατικού
Ποσό παραστατικού
Ποσό παρακράτησης
Εισπραχθέν ποσό παρακράτησης
Γραμμάτιο Είσπραξης 
Έργο είσπραξης
Κωδικός Γενικής Λογιστικής είσπραξης
Τράπεζα
Τραπεζικός Λογαριασμός
	ΝΑΙ
	
	

	65
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Προκαταβολών.
Προβολή των αναλυτικών στοιχείων προκαταβολών : τύπος προκαταβολής , αριθμός εντάλματος , ημερομηνία εντάλματος , αιτιολογία εντάλματος , ποσό εντάλματος , δικαιούχος εντάλματος , αριθμός πληρωμής , ημερομηνία πληρωμής , τραπεζικός λογαριασμός , αριθμός παραστατικού , αιτιολογία παραστατικού , προμηθευτής παραστατικού , καθαρή αξία , φπα , συνολικό ποσό , ημερομηνία απόδοσης.
Αναζήτηση προκαταβολών με συνδυασμό πολλαπλών φίλτρων επιλογής όπως τύπος προκαταβολής , εάν έχει αποδοθεί , δικαιούχος , ημερολογιακά διαστήματα (από…έως …) για εντάλματα , πληρωμές και αποδόσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	66
	Αναλυτική καρτέλα έργου. Ενότητα συμβάσεων εσόδων.
Τήρηση  στοιχείων των συμβάσεων εσόδων του έργου. Η ενημέρωση πραγματοποιείται αυτόματα με την έκδοση από τον φορέα των παραστατικών. Τα στοιχεία που τηρούνται περιλαμβάνουν :
Αριθμό σύμβασης
Αριθμό και Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Σύμβασης 
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Είδος
Κατηγορία Σύμβασης
Κατηγορία Δαπάνης
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ
Αντικείμενο εργασίας
Στοιχεία συναλλασσόμενου συνοπτικά (κατηγορία , επωνυμία , ΑΦΜ , ΔΟΥ , τράπεζα , τραπεζικό λογαριασμό , στοιχεία διεύθυνσης κλπ)
 Στοιχεία εκτέλεσης της σύμβασης ( Δέσμευση , παραστατικά , εντάλματα , πληρωμές , υπόλοιπο , παραδοτέα ) κλπ
Προβολή των βασικών οικονομικών στοιχείων των συμβάσεων εσόδων:  αριθμός σύμβασης , συναλλασσόμενος , Συνολικό ποσό , σύνολο τιμολογηθέντων , σύνολο πληρωθέντων , υπόλοιπο προς τιμολόγηση , υπόλοιπο προς πληρωμή .
Δυνατότητα άμεσης προβολής των παραστατικών κάθε σύμβασης.
	ΝΑΙ
	
	

	67
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Συμβάσεων. 
Τήρηση στοιχείων των Συμβάσεων εκτέλεσης των έργων όπως : 
Ημερομηνία υπογραφής
Αριθμό πρωτοκόλλου
Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Απόφαση ανάθεσης
ΑΔΑΜ
Ανάδοχος
Υπεργολάβοι
Ένωση εταιρειών
Καθαρή Αξία Σύμβασης
Φ.Π.Α. 
Συνολική Αξία Σύμβασης
Ημερομηνίες έναρξης και λήξης
Διάρκεια
Ένδειξη εάν είναι ενεργή ή όχι.
Τήρηση συμπληρωματικών συμβάσεων με τα ίδια στοιχεία όπως και για την κύρια σύμβαση.
Επισύναψη των εγγράφων που αφορούν στη σύμβαση. 
Αυτόματη ενημέρωση των ημερομηνιών του έργου από τις ημερομηνίες της σύμβασης.
	ΝΑΙ
	
	

	68
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Συμβάσεων Ομάδας Έργου.
Τήρηση πλήρους καρτέλας για κάθε σύμβαση μέλους της ομάδας έργου. 
Στοιχεία συμβασιούχου
Επιλέξιμη δαπάνη
Αριθμό σύμβασης
Αριθμό και Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Σύμβασης 
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Είδος
Κατηγορία Σύμβασης
Κατηγορία Δαπάνης
Τρόπο επιλογής
Εργασιακό καθεστώς
Ρόλο στο έργο
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ
Αντικείμενο εργασίας
Ανθρωποώρες απασχόλησης
Στοιχεία συναλλασσόμενου συνοπτικά (κατηγορία , επωνυμία , ΑΦΜ , ΔΟΥ , τράπεζα , τραπεζικό λογαριασμό , στοιχεία διεύθυνσης κλπ)
Στοιχεία εκτέλεσης της σύμβασης ( Δέσμευση , παραστατικά , εντάλματα , πληρωμές , υπόλοιπο , παραδοτέα ) κλπ
Προβολή των βασικών οικονομικών στοιχείων των συμβάσεων των μελών της ομάδας έργου :  Συνολικό ποσό , σύνολο τιμολογηθέντων , σύνολο ενταλθέντων , σύνολο πληρωθέντων , υπόλοιπο προς τιμολόγηση , υπόλοιπο προς ενταλματοποίηση. Δυνατότητα άμεσης προβολής των παραστατικών κάθε σύμβασης.
	ΝΑΙ
	
	

	69
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Υπευθύνων Έργου
Τήρηση των μελών της ομάδας έργου με δυνατότητα καθορισμού του ρόλου του στην ομάδα έργου και του χρονικού διαστήματος συμμετοχής. 
Οι ρόλοι επιλέγονται από παραμετρικό πίνακα. 
	ΝΑΙ
	
	

	70
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Επιλέξιμων Δαπανών Έργου
Για κάθε έργο καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο τεχνικό δελτίο του έργου. Κατά τη δημιουργία των επιλέξιμων δαπανών του έργου λαμβάνονται υπόψη μόνο όσες προβλέπονται στο τεχνικό δελτίο και έχουν εισαχθεί στην καρτέλα του έργου.  
	ΝΑΙ
	
	

	71
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Δεικτών
Επιλογή των δεικτών του έργου από το Μητρώο Δεικτών.
Καθορισμός περιόδων μέτρησης για κάθε δείκτη. Καταγραφή της τιμής στόχου και της εκτιμώμενης τιμής.
Καταγραφή της πραγματοποιημένης τιμής.
	ΝΑΙ
	
	

	72
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Μελέτης
Μεταφέρονται τα στοιχεία της μελέτης που έχει διασυνδεθεί με το έργο.
	ΝΑΙ
	
	

	73
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Πρότασης
Μεταφέρονται τα στοιχεία της πρότασης που έχει διασυνδεθεί με το έργο.
	ΝΑΙ
	
	

	74
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Διακήρυξης Έργου όπου τηρούνται τα στοιχεία των διακηρύξεων:
Αριθμός και Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 
Αποφάσεις έγκρισης 
Ημερομηνία διαγωνισμού
Ημερομηνία λήξης προσφορών
Έγκριση διαχειριστικής αρχής
Διάρκεια ισχύος προσφορών
Τόπος παραλαβής προσφορών
Στοιχεία δημοσιεύσεων (ημερομηνία αποστολής σε εφημερίδες , στην ΕΕ , Ημερομηνίες δημοσίευσης σε ΦΕΚ και στο διαδίκτυο , ΑΔΑ ) . Δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής των δημοσιεύσεων ( εφημερίδα , αριθμός φύλλου , ημερομηνία) 
Επισύναψη των σχετικών εγγράφων
	ΝΑΙ
	
	

	75
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Διαγωνισμού Έργου όπου τηρούνται στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας :
Τύπος διαγωνισμού
Μέλη Επιτροπής διαγωνισμού
Μέλη Τεχνικής επιτροπής διαγωνισμού
Στοιχεία Ενστάσεων και Αποφάσεων επί των ενστάσεων. Ημερομηνίες υποβολής , τύπος ένστασης , στάδιο της διαδικασίας , ημερομηνία απόφασης , περιγραφή. 
Στοιχεία κατακύρωσης (ημερομηνία , αριθμός απόφασης , ημερομηνία πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης, λοιπά στοιχεία που αφορούν στον έλεγχο της απόφασης κατακύρωσης από ελεγκτικούς μηχανισμούς) ενστάσεις , αποφάσεις ενστάσεων κλπ
Επισύναψη των σχετικών εγγράφων
	ΝΑΙ
	
	

	76
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Αναδόχων Έργου
Προβάλλονται οι ανάδοχοι του έργου όπως προκύπτουν από τις καταχωρημένες συμβάσεις. Δυνατότητα άμεσης προβολής της καρτέλας του αναδόχου.
	ΝΑΙ
	
	

	77
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Παρατάσεων όπου παρακολουθούνται τα στοιχεία των αιτήσεων παράτασης:
Αριθμός πρωτοκόλλου
Ημερομηνία πρωτοκόλλου
Αιτιολογία
Τύπος παράτασης με επιλογή από παραμετρικά οριζόμενο πίνακα.
Κατάσταση με επιλογή από παραμετρικά οριζόμενο πίνακα.
Ημερομηνία έγκρισης ή απόρριψης αιτήματος
Παρατηρήσεις
Διάρκεια παράτασης 
Αυτόματη ενημέρωση της ημερομηνίας λήξης του έργου.
Επισύναψη των σχετικών εγγράφων
	ΝΑΙ
	
	

	78
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Εγγυητικών όπου παρακολουθούνται στοιχεία όπως :
Τύπος με επιλογή από παραμετρικά οριζόμενο πίνακα
Ανάδοχος με επιλογή από τους αναδόχους του έργου
Ποσό
Ποσοστό
Ημερομηνία ισχύος
Ημερομηνία επιστροφής
Τράπεζα 
Αριθμός εγγυητικής
Ημερομηνία έκδοσης
Επισύναψη των σχετικών εγγράφων.
	ΝΑΙ
	
	

	79
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Φάσεων όπου καταγράφονται τα στοιχεία των φάσεων υλοποίησης του έργου:
Περιγραφή φάσης
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης
Προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης
Ημερομηνία έναρξης 
Ημερομηνία λήξης
Ποσοστό ολοκλήρωσης
Παρακολούθηση επιβολής ρήτρας 
Ποσό ρήτρας
Επισύναψη των σχετικών εγγράφων.
	ΝΑΙ
	
	

	80
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Χρονοδιαγράμματος στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία υποβολής του χρονοδιαγράμματος (ημερομηνία υποβολής , ημερομηνία έγκρισης , Αριθμός Πρωτοκόλλου , ημερομηνία έναρξης , ημερομηνία λήξης ) και επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία χρονοδιαγραμμάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	81
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Εγγράφων όπου επισυνάπτονται οποιαδήποτε γενικά έγγραφα αφορούν στο έργο και δεν έχουν επισυναφθεί σε κάποια από τις ενότητες παρακολούθησης του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	82
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Αιτήσεων Χρηματοδότησης.
Καταχωρούνται και προβάλλονται τα αιτήματα χρηματοδότησης του έργου.
Η καταχώρηση του αιτήματος περιλαμβάνει : 
Τον αριθμό αιτήματος 
Την ημερομηνία υποβολής 
Αιτιολογία
Σύμβαση (επιλογή σύμβασης του έργου)
Δέσμευση (επιλογή δέσμευσης που αφορά στο έργο με αυτόματη προβολή των στοιχείων της δέσμευσης δηλαδή συνολικό ποσό , ποσό τιμολογηθέντων , υπόλοιπο δέσμευσης)
Τον Αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου
Το ποσό 
Παρατηρήσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	83
	Αναλυτική καρτέλα Έργου. Ενότητα Παρατηρήσεων.
Καταγράφονται με μορφή κειμένου σημειώσεις και σχόλια που αφορούν στην εκτέλεση του έργου.
	ΝΑΙ
	
	

	84
	Ανάπτυξη επιλέξιμων δαπανών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αναπτύσσονται στο τελευταίο επίπεδο. Κατά το άνοιγμα επιλέξιμης δαπάνης έργου είναι δυνατή η επιλογή μόνο όσων έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο έργο / υποέργο. Η καταχώρηση του προϋπολογισμού της επιλέξιμης δαπάνης ενημερώνει τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου/ υποέργου.
	ΝΑΙ
	
	

	85
	Καρτέλα επιλέξιμης δαπάνης έργου/υποέργου.
Τηρούνται και προβάλλονται αναλυτικά τα στοιχεία των οικονομικών κινήσεων σε ξεχωριστές ενότητες :
Ενότητα Γενικών Στοιχείων . Ενημερώνεται από τα γενικά στοιχεία του έργου/υποέργου
Ενότητα Τροποποιήσεων
Ενότητα Οικονομικών Στοιχείων . 
Ενότητα Δεσμεύσεων
Ενότητα Πληρωμών
Ενότητα Πιστώσεων
Ενότητα Χρεωσπιστώσεων
Ενότητα Συμβάσεων
Ενότητα Κατανομών
Τα στοιχεία κάθε ενότητας προβάλλονται με τον ίδιο τρόπο που προβάλλονται στις αντίστοιχες ενότητες της αναλυτικής καρτέλας έργου/υποέργου. 
Επισύναψη εγγράφων που αφορούν στο οικονομικό ή φυσικό αντικείμενο της επιλέξιμης δαπάνης σε ειδική ενότητα.
Ενότητα παρατηρήσεων για την καταγραφή με μορφή κειμένου σημειώσεων και σχολίων που αφορούν στην επιλέξιμη δαπάνη.
	ΝΑΙ
	
	

	86
	Εργαλείο δημιουργίας προσωποιημένων αναφορών χρήστη με επιλογή των στοιχείων εμφάνισης και κριτηρίων αναζήτησης. 
	ΝΑΙ
	
	

	87
	Συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις οικονομικών στοιχείων έργων ανά επίπεδο του επιχειρησιακού σχεδίου.
	ΝΑΙ
	
	

	88
	Εκτύπωση καρτέλας έργου η οποία περιλαμβάνει τη σύνοψη των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών στοιχείων (ημερομηνίες έναρξης / λήξης , υπεύθυνος έργου κλπ )
	ΝΑΙ
	
	

	89
	Καταστάσεις έργων με διάφορα κριτήρια επιλογής (π.χ. status έργου, είδος έργου, κλπ.)
	ΝΑΙ
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1
	Αρχιτεκτονική
	
	

	4
	Η πλατφόρμα διαιρείται σε διαφορετικά Modules/ Applications τα οποία ο Δήμος μπορεί να προσθέσει/ ενεργοποιήσει σε διαφορετικούς χρόνους (όποτε το θελήσει) – πλήρης επεκτασιμότητα
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Η επικοινωνία των διαφορετικών Modules/ Applications γίνεται μέσω Enterprise Service Bus (ESB).
Η πλατφόρμα επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα των αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Η πλατφόρμα περιλαμβάνει μία μηχανή βασισμένη σε κανόνες (ενσωματωμένο Module στο εργαλείο διαχείρισης - rule-based engine (Rule Engine)) ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να ορίζει κανόνες λειτουργίες και να συνθέτει διαφορετικά συνέρια λειτουργίας. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει σενάρια με βάση τα δεδομένα που δέχεται από συσκευές ή αισθητήρες.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης των συσκευών ανεξάρτητα από κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει RESTfull και WebService API για την ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα.  Το προσφερόμενο API θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να έχει τις εξής μεθόδους/ endpoints: Item list, Item status, Item history and Item availability
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Τα δεδομένα που θα «προσφέρονται» στους web clients διανέμονται σε πραγματικό χρόνο (real-time).
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Λειτουργίες Παρακολούθησης (Monitoring)
	
	
	

	12
	Η πλατφόρμα παρέχεται μαζί με εργαλείο για σχεδιασμό κόμβων δικτύου (όπου δίκτυο κάθε σετ από αισθητήρες ή συσκευές) όπου για κάθε κόμβο θα μπορεί ο χρήστης να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως συντεταγμένες, διεύθυνση, στοιχεία του κατασκευαστή και τύπο επικοινωνίας ανάμεσα στην συσκευή και στην πλατφόρμα
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Η πλατφόρμα μπορεί να συλλέγει και να οπτικοποιεί κάθε πληροφορία που θα παράγεται από κάθε αισθητήρα ή συσκευή και η οποία θα είναι σημαντική για την παρακολούθηση της λειτουργίας της
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Η πλατφόρμα ορίζει με ενιαίο τρόπο την αποθήκευση όλων των πληροφοριών που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της κάθε συσκευής ή αισθητήρα καθώς και των events που λαμβάνει από τον κάθε αισθητήρα.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Η πλατφόρμα παρακολουθεί κάθε αισθητήρα αναφορικά με πιθανά προβλήματα σύνδεσης, αποστολής και λήψης δεδομένων ή γενικού status.
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει ομάδες συσκευών μέσω ενσωματωμένου εργαλείου διαχείρισης καθώς και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των αισθητήρων/ συσκευών ακολουθώντας δενδροειδή δομή και έχοντας δυνατότητα να ορίσει σχέσεις μεταξύ συσκευών (parent/ slave) και τρόπους σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Η πλατφόρμα υποστηρίζει την εμφάνιση διαθεσιμότητας κάθε συσκευής για συγκεκριμένη περίοδο που θα ορίζει ο διαχειριστής.
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Η πλατφόρμα υποστηρίζει ειδοποιήσεις μέσω email και SMS. Οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται όταν υπάρχει αστοχία μετάδοσης δεδομένων, αστοχία σύνδεσης ή κάθε άλλη δυσλειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Web Browser Support

	19
	Η πλατφόρμα υποστηρίζει όλες τις βασικούς browsers στις τελευταίες τους εκδόσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Η πλατφόρμα λειτουργεί χωρίς την χρήση κάποιου 3ου plugin όπως Adobe Flash, Java Applet ή αντίστοιχο.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Η χρήση της πλατφόρμας από τον χρήστη θα πρέπει να γίνεται σε μία φιλική εφαρμογή, web based με την χρήση ενιαίου Dashboard που δεν θα απαιτεί διαρκή επαναφόρτωση της σελίδας και με φόρτωση της σελίδας με όλα τα δεδομένα από το πρώτο άνοιγμα (first load). 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Παρουσιάζονται στην Τεχνική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές υφιστάμενες εγκαταστάσεις από Δήμους, από το front end web page (portal) και mobile app που θα βλέπει ο δημότης
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Απαιτήσεις δεδομένων
	
	
	

	23
	Όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο.
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Το data storage μπορεί να επεξεργαστεί εκατομμύρια εγγραφές/ ημέρα.
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Το data storage είναι ικανό να αποθηκεύσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα metadata για τις υφιστάμενες εγγραφές χωρίς να τροποποιείται η δομή τους.
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Το data storage διαχωρίζεται σε on-line data storage, off-line data storage και pre-computed statistical data storage.
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